该项目基于以下参数计算室内热湿环境评价指标PMV和PPD达标情况，首先进行温度场计算，再进行PMV和PPD计算。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分析对象名称 | 室外温度  (℃) | 人体代谢  (met) | 对外做功  (met) | 服装热阻  (clo) | 相对湿度  (%) |
| 1 |  | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 2 |  | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 3 | 1层-房间1019 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 4 | 1层-房间1051 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 5 | 1层-房间1024 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 6 | 1层-房间1053 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 7 | 1层-房间1011 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 8 | 1层-房间1023 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 9 | 1层-房间1059 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 10 | 1层-房间1056 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 11 | 1层-房间1049 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 12 | 1层-房间1005 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 13 | 1层-房间1043 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 14 | 1层-房间1013 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 15 | 1层-房间1016 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 16 | 1层-房间1079 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 17 | 1层-房间1020 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 18 | 1层-房间1015 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 19 | 2层-房间2017 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 20 | 2层-房间2012 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 21 | 2层-房间2003 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 22 | 2层-房间2006 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 23 | 2层-房间2005 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 24 | 2层-房间2050 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 25 | 2层-房间2016 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 26 | 2层-房间2008 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 27 | 2层-房间2021 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 28 | 2层-房间2019 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 29 | 2层-房间2027 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 30 | 2层-房间2032 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 31 | 2层-房间2023 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 32 | 2层-房间2041 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 33 | 2层-房间2042 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 34 | 2层-房间2035 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 35 | 2层-房间2031 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 36 | 2层-房间2033 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 37 | 2层-房间2040 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 38 | 2层-房间2024 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 39 | 2层-房间2036 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 40 | 2层-房间2039 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 41 | 2层-房间2016 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 42 | 1层-房间1030 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 43 | 1层-房间1038 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 44 | 1层-房间1078 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 45 | 1层-房间1044 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 46 | 1层-房间1051 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 47 | 1层-房间1065 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 48 | 1层-房间1043 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 49 | 2层-房间2041 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 50 | 2层-房间2035 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 51 | 2层-房间2033 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 52 | 1层-房间1078 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |
| 53 | 1层-房间1078 | 34.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 60 |