**建筑节能设计报告书**

居住建筑

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 老桥队 |
| 工程地点 | 云南-红河 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年12月24日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| 软件版本 | 20220909(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18869533347 |

**目 录**

[1 建筑概况 3](#_Toc154348908)

[2 设计依据 3](#_Toc154348909)

[3 规定性指标检查 3](#_Toc154348910)

[3.1 工程材料 3](#_Toc154348911)

[3.2 围护结构作法简要说明 4](#_Toc154348912)

[3.3 体形系数 4](#_Toc154348913)

[3.4 窗墙比 5](#_Toc154348914)

[3.4.1 外窗表 5](#_Toc154348915)

[3.5 天窗 6](#_Toc154348916)

[3.5.1 天窗屋顶比 6](#_Toc154348917)

[3.5.2 天窗热工 6](#_Toc154348918)

[3.6 屋顶构造 6](#_Toc154348919)

[3.6.1 屋顶构造一 6](#_Toc154348920)

[3.7 外墙构造 6](#_Toc154348921)

[3.7.1 外墙相关构造 6](#_Toc154348922)

[3.7.2 外墙平均热工特性 7](#_Toc154348923)

[3.8 外窗热工 8](#_Toc154348924)

[3.8.1 外窗构造 8](#_Toc154348925)

[3.8.2 外遮阳类型 9](#_Toc154348926)

[3.8.3 建筑遮阳系数 9](#_Toc154348927)

[3.8.4 平均遮阳系数 9](#_Toc154348928)

[3.8.5 总体热工性能 10](#_Toc154348929)

[3.9 通风开口面积 11](#_Toc154348930)

[3.10 外窗气密性 11](#_Toc154348931)

[3.11 可见光透射比 12](#_Toc154348932)

[3.12 窗地面积比 12](#_Toc154348933)

[3.13 结论 12](#_Toc154348934)

# 建筑概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 | 老桥队 | |
| 工程地点 | 云南-红河 | |
| 地理位置 | 北纬：23.39° | 东经：103.34° |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 | |
| 建筑面积 | 地上328㎡ 地下0㎡ | |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 | |
| 建筑高度 | 12.4m | |
| 建筑（节能计算）体积 | 1175.48 | |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 855.27 | |
| 北向角度 | 304 | |
| 结构类型 |  | |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.49 | |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.86 | |

# 设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

# 规定性指标检查

## 工程材料

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

## 围护结构作法简要说明

**1. 屋顶构造：**屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 67.9mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

**2. 外墙：**外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

**3. 热桥柱：**热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

**4. 外窗构造：**铝合金窗--6中透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃：

传热系数2.710W/m^2.K，太阳得热系数0.287

## 体形系数

|  |  |
| --- | --- |
| 外表面积 | 855.27 |
| 建筑体积 | 1175.48 |
| 体形系数 | 0.73 |
| 建筑形状 | 条形 |

## 窗墙比

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| 户外房间 | 1001 | 南 | 0.05 | 0.40 | 满足 |
| 2002 | 东 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
| 2003 | 东 | 0.28 | 0.30 | 满足 |
| 2004 | 南 | 0.28 | 0.40 | 满足 |
| 2005 | 南 | 0.28 | 0.40 | 满足 |
| 北 | 0.28 | 0.40 | 满足 |
| 2006 | 西 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
| 2007 | 东 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
| 2009 | 南 | 0.34 | 0.40 | 满足 |
| 2010 | 西 | 0.19 | 0.30 | 满足 |
| 3002 | 西 | 0.16 | 0.30 | 满足 |
| 3004 | 东 | 0.16 | 0.30 | 满足 |
| 3005 | 东 | 0.16 | 0.30 | 满足 |
| 3006 | 东 | 0.19 | 0.30 | 满足 |
| 3008 | 西 | 0.16 | 0.30 | 满足 |
| 户外房间 |  | | | 满足 |
| 楼梯间 | 2008 | 南 | 0.14 | 0.40 | 满足 |
| 3007 | 南 | 0.14 | 0.40 | 满足 |
| 楼梯间 |  | | | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条 | | | | |
| 标准要求 | 窗墙面积比符合表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6 | | | | |
| 结论 | 满足 | | | | |

### 外窗表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| 南向 14.76 | C1215 | 1.20×1.50 | 1~3 | 3 | 1.80 | 5.40 |
| C1218 | 1.20×1.80 | 2 | 1 | 2.16 | 2.16 |
| C2018 | 2.00×1.80 | 2 | 2 | 3.60 | 7.20 |
| 北向 3.60 | C2018 | 2.00×1.80 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |
| 东向 20.64 | C1517 | 1.50×1.70 | 2 | 2 | 2.55 | 5.10 |
| C1518 | 1.50×1.80 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1818 | 1.80×1.80 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 |
| C2016 | 2.00×1.60 | 3 | 3 | 3.20 | 9.60 |
| 西向 7.17 | C0812 | 0.80×1.20 | 2~3 | 2 | 0.96 | 1.92 |
| C1517 | 1.50×1.70 | 2 | 1 | 2.55 | 2.55 |
| C1518 | 1.50×1.80 | 3 | 1 | 2.70 | 2.70 |

## 天窗

### 天窗屋顶比

本工程无此项内容

### 天窗热工

本工程无此项内容

## 屋顶构造

### 屋顶构造一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 67.9 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.886 | 0.770 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 347.9 | － | － | － | 2.472 | 4.234 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.86[默认] | | | | | |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.38 | | | | | |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 | | | | | |
| 标准要求 | K≤0.40 | | | | | |
| 结论 | 满足 | | | | | |

## 外墙构造

### 外墙相关构造

#### 外墙构造一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 | | | | | |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 | | | | | |

#### 热桥柱构造一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 | | | | | |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 | | | | | |

### 外墙平均热工特性

1.　南向

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 79.98 | 0.874 | 1.11 | 2.94 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 11.50 | 0.126 | 1.11 | 2.94 | 0.49 |
| 合计 |  | 91.48 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.49 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 | | | | | |
| 标准要求 | 南向外墙热工满足表3.1.8-8~3.1.8-9的规定(KS≤1.50) | | | | | |
| 结论 | 满足 | | | | | |

2.　北向

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 124.87 | 0.912 | 1.11 | 2.94 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 12.04 | 0.088 | 1.11 | 2.94 | 0.49 |
| 合计 |  | 136.90 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.49 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 | | | | | |
| 标准要求 | 北向外墙热工满足表3.1.8-8~3.1.8-9的规定(KN≤1.50) | | | | | |
| 结论 | 满足 | | | | | |

3.　东向

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 170.29 | 0.940 | 1.11 | 2.94 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 10.82 | 0.060 | 1.11 | 2.94 | 0.49 |
| 合计 |  | 181.11 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.49 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 | | | | | |
| 标准要求 | 东西向外墙热工不得降低(KE≤1.50) | | | | | |
| 结论 | 满足 | | | | | |

4.　西向

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 150.64 | 0.897 | 1.11 | 2.94 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 17.29 | 0.103 | 1.11 | 2.94 | 0.49 |
| 合计 |  | 167.94 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.49 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 | | | | | |
| 标准要求 | 东西向外墙热工不得降低(KW≤1.50) | | | | | |
| 结论 | 满足 | | | | | |

5.　总体

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 525.78 | 0.911 | 1.11 | 2.94 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 51.65 | 0.089 | 1.11 | 2.94 | 0.49 |
| 合计 |  | 577.43 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.49 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 | | | | | |
| 标准要求 | K应满足表3.1.8-8~3.1.8-9的规定(K≤1.50) | | | | | |
| 结论 | 满足 | | | | | |

## 外窗热工

### 外窗构造

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| 1 | 铝合金窗--6中透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃 | 18 | 2.71 | 0.29 | 0.800 |  |

### 外遮阳类型

#### 自定义遮阳

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| 1 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 |  |

### 建筑遮阳系数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | 窗编号 | 建筑遮阳系数 | 标准要求 | 结论 |
| 东向 | C2016(最不利窗) | 0.80 | ≤0.80 | 满足 |
| 西向 | C0812(最不利窗) | 0.80 | ≤0.80 | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 | | | |
| 标准要求 | 东、西向外窗的建筑遮阳系数不应大于0.8 | | | |
| 结论 | 满足 | | | |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

### 平均遮阳系数

1. 南向：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| 1 | C1215 | 1~3 | 3 | 1.800 | 5.400 | 18 | 0.287 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 2 | C1218 | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 0.287 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 3 | C2018 | 2 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 0.287 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 朝向总面积(㎡) | | | | | 14.760 | 朝向综合太阳得热系数 | | | 0.230 | 0.230 |

2. 北向：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| 1 | C2018 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.287 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 朝向总面积(㎡) | | | | | 3.600 | 朝向综合太阳得热系数 | | | 0.230 | 0.230 |

3. 东向：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| 1 | C1517 | 2 | 2 | 2.550 | 5.100 | 18 | 0.287 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 2 | C1518 | 2 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.287 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 3 | C1818 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.287 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 4 | C2016 | 3 | 3 | 3.200 | 9.600 | 18 | 0.287 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 朝向总面积(㎡) | | | | | 20.640 | 朝向综合太阳得热系数 | | | 0.230 | 0.230 |

4. 西向：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| 1 | C0812 | 2~3 | 2 | 0.960 | 1.920 | 18 | 0.287 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 2 | C1517 | 2 | 1 | 2.550 | 2.550 | 18 | 0.287 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 3 | C1518 | 3 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.287 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 朝向总面积(㎡) | | | | | 7.170 | 朝向综合太阳得热系数 | | | 0.230 | 0.230 |

### 总体热工性能

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 外遮阳 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | | 夏季综合太阳得热系数 | | 是否 满足 |
| 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |
| 南向 | 1001 | 18 | 活动遮阳0 | 0.05 | 2.71 | 3.50 | 0.23 | 0.35 | 满足 |
| 2004 | 18 | 活动遮阳0 | 0.28 | 2.71 | 3.50 | 0.23 | 0.30 | 满足 |
| 2005 | 18 | 活动遮阳0 | 0.28 | 2.71 | 3.50 | 0.23 | 0.30 | 满足 |
| 2008 | 18 | 活动遮阳0 | 0.14 | 2.71 | 3.50 | 0.23 | 0.35 | 满足 |
| 2009 | 18 | 活动遮阳0 | 0.34 | 2.71 | 3.50 | 0.23 | 0.30 | 满足 |
| 3007 | 18 | 活动遮阳0 | 0.14 | 2.71 | 3.50 | 0.23 | 0.35 | 满足 |
| 北向 | 2005 | 18 | 活动遮阳0 | 0.28 | 2.71 | 3.50 | 0.23 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 2002 | 18 | 活动遮阳0 | 0.30 | 2.71 | 3.50 | 0.23 | 0.30 | 满足 |
| 2003 | 18 | 活动遮阳0 | 0.28 | 2.71 | 3.50 | 0.23 | 0.30 | 满足 |
| 2007 | 18 | 活动遮阳0 | 0.27 | 2.71 | 3.50 | 0.23 | 0.30 | 满足 |
| 3004 | 18 | 活动遮阳0 | 0.16 | 2.71 | 3.50 | 0.23 | 0.35 | 满足 |
| 3005 | 18 | 活动遮阳0 | 0.16 | 2.71 | 3.50 | 0.23 | 0.35 | 满足 |
| 3006 | 18 | 活动遮阳0 | 0.19 | 2.71 | 3.50 | 0.23 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 2006 | 18 | 活动遮阳0 | 0.30 | 2.71 | 3.50 | 0.23 | 0.25 | 满足 |
| 2010 | 18 | 活动遮阳0 | 0.19 | 2.71 | 3.50 | 0.23 | 0.30 | 满足 |
| 3002 | 18 | 活动遮阳0 | 0.16 | 2.71 | 3.50 | 0.23 | 0.30 | 满足 |
| 3008 | 18 | 活动遮阳0 | 0.16 | 2.71 | 3.50 | 0.23 | 0.30 | 满足 |
| 标准依据 | | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 | | | | | | | |
| 标准要求 | | 透光围护结构的热工性能指标应符合表3.1.9-4的要求 | | | | | | | |
| 结论 | | 满足 | | | | | | | |

## 通风开口面积

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） | | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 通风开口面积比 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| 3 | 3002(最不利房间) | 29.46 | | C1518 | 2.70 | 0.50 | 外窗 | 0.05 | 0.50 | 满足 |
| 标准依据 | | | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 | | | | | | | |
| 标准要求 | | | 外窗通风开口面积不应小于房间地面面积的10％或外窗面积的45％ | | | | | | | |
| 结论 | | | 满足 | | | | | | | |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

## 外窗气密性

|  |  |
| --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 C0812 |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | 外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级 |
| 结论 | 满足 |

## 可见光透射比

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| 1001(最不利房间) | 0.03 | C1215 | 0.80 | 0.40 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条 | | | |
| 标准要求 | 外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4 | | | |
| 结论 | 满足 | | | |

## 窗地面积比

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 | | 窗编号 | 窗面积 | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| 2 | 2003(最不利房间) | 15.50 | | C1518 | 2.70 | 外窗 | 0.1742 | 满足 |
| 标准依据 | | | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条 | | | | | |
| 标准要求 | | | 建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7 | | | | | |
| 结论 | | | 满足 | | | | | |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

## 结论

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗热工 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 通风开口面积 | 满足 |  |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 8 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 9 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 结论 | | 满足 |  |