|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **委托单位**(Client) | | |  | | | | | | |
| **地 址**(ADD.) | | | ------ | | | | **电话**(Tel.) | | ------ |
| **工程名称**  (Name of engineering) | | |  | | | | | | |
| **工程地点**  (Place of engineering) | | |  | | | | | | |
| **委托日期**  (Client date) | | |  | | **检验日期**  (Test date) | | |  | |
| **检验**  (Test) | **项目**  (Item) | | 甲醛，氨，苯，总挥发性有机化合物(TVOC)，氡 | | | | | | |
| **仪器**  (Instruments) | | 单光束紫外可见分光光度计、气相色谱仪、环境氡测量仪、便携大气（恒流）采样器等 | | | | | | |
| **依据**(Reference documents) | | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002；  GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》 | | | | | | |
| **判定依据**  (Criteria based on) | | | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002； | | | | | | |
| **检验结论**(Conclusion) | | | | | | | | | |
| 依据GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》，所检房间内氨，甲醛，苯，总挥发性有机化合物，氡浓度均满足标准中室内环境污染物浓度限量要求。所有检测点的污染物浓度值均低于标准指标浓度的80%。  （本页以下无正文） | | | | | | | | | |
| **备 注** | / | | | | | | | | |
| **批准**  (Approval) | | **审核**  (Verification) | | **主检**  (Chief tester) | | **联系电话**  (Tel.) | | | **报告日期**  (Date) |
|  | |  | |  | |  | | |  |