|  |  |
| --- | --- |
| **委托单位**(Client) |  |
| **地 址**(ADD.) | ------ | **电话**(Tel.) | ------ |
| **工程名称**(Name of engineering) |  |
| **工程地点**(Place of engineering) |  |
| **委托日期**(Client date) |  | **检验日期**(Test date) |  |
| **检验**(Test) | **项目**(Item) | 甲醛，氨，苯，总挥发性有机化合物(TVOC)，氡 |
| **仪器**(Instruments) | 单光束紫外可见分光光度计、气相色谱仪、环境氡测量仪、便携大气（恒流）采样器等 |
| **依据**(Reference documents) | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002；GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》 |
| **判定依据**(Criteria based on) | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002； |
| **检验结论**(Conclusion) |
| 依据GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》，所检房间内氨，甲醛，苯，总挥发性有机化合物，氡浓度均满足标准中室内环境污染物浓度限量要求。所有检测点的污染物浓度值均低于标准指标浓度的80%。（本页以下无正文） |
| **备 注** | / |
| **批准**(Approval) | **审核**(Verification) | **主检**(Chief tester) | **联系电话**(Tel.) | **报告日期**(Date) |
|  |  |  |  |  |