住区热环境

住区热环境改造前

![~~`XFFCV]IHSKNWFIE0%_AW]()

 

平均热岛强度过高不满足要求。

住区热环境改造后

![)JA38(GAB~99]F5PFOJ4[_I]()



 改造后平均热岛强度仍未达标但有明显下降