采光分析

 采光分析改造前



改造前建筑采光总面积达标率达到74%

 

 主要功能房间的视野面积占比为0%



 建筑眩光达标

 ![)9_V76IRG1`P~1W()89OP]A]()

 二层采光

 ![FVN~NVCA0)FY]MNZXP@]B}V]()

三层采光

建筑二三层主要功能房间采光明显不足

采光分析改造后



改造后建筑采光总面积达标率由74%提升到87%

 

 改造后主要功能房间视野满足要求



 改造后建筑眩光达标

 

二层采光

 

 三层采光

改造后建筑主要功能房间采光率满足条件

 

