#### 6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

**1 达标自评**

[x] 达标；[ ] 不达标

**2 评价要点**

建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：[x] 是 [ ] 否

无障碍步行系统是否联通、连续：[x] 是 [ ] 否

请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。

|  |
| --- |
| 场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。3.场地地势平坦满足无障碍要求。 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；

2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；

3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；

4）无障碍设计重点部位的实景照片。

实际提交材料：

|  |
| --- |
|  |