|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| 1 | 1001 | 起居室 | IV | 侧面 | 18.98 | 6.00 | 3.16 | 满足 |
| 2 | 1002 | 卧室 | IV | 侧面 | 18.43 | 7.29 | 2.53 | 满足 |
| 1002 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.70 | 1.00 | 3.69 | 满足 |
| 2003 | 起居室 | IV | 侧面 | 17.60 | 3.92 | 4.49 | 满足 |
| 2007 | 卧室 | IV | 侧面 | 17.91 | 7.70 | 2.33 | 满足 |
| 3 | 1002 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.49 | 0.99 | 1.51 | 满足 |
| 1002 | 卧室 | IV | 侧面 | 12.40 | 4.81 | 2.58 | 满足 |
| 3004 | 起居室 | IV | 侧面 | 15.87 | 3.19 | 4.97 | 满足 |
| 3008 | 起居室 | IV | 侧面 | 17.43 | 7.40 | 2.35 | 满足 |
| 4 | 1002 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.79 | 0.89 | 3.12 | 满足 |