### 窗墙比

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| 南向 | 南-默认立面 | 102.42 | 253.80 | 0.40 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 北-默认立面 | 123.23 | 320.39 | 0.38 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 东-默认立面 | 15.33 | 158.22 | 0.10 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 西-默认立面 | 39.54 | 158.22 | 0.25 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 | | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条 | | | | |
| 标准要求 | | 寒冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 | | | | |
| 结论 | | 适宜 | | | | |