**节水器具信息**

以下是一些本建筑中采用的节水效率为2级的节水器具，以及它们的详细规格和具体型号的信息：

**2级节水器具型号规格**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 节水器具 | 规格信息 | 型号 |
| 节水型水龙头 | 流量限制在每分钟7.5升以内，水龙头采用陶瓷密封片或高压密封技术，以减少漏水和提高使用寿命。 | Delta 500 Series Single-Handle Lavatory Faucet |
| 节水型马桶 | 节水型马桶具有分档冲水功能，一次冲洗水量为4升。 | TOTO Ultramax II 1.28 GPF Toilet |
| 节水型淋浴头 | 节水型淋浴头的流量在每分钟8升以内，采用压力补偿技术，即使在低水压下也能提供稳定的水流，同时减少用水量。 | Moen WaterSense 2.5 GPM Shower Head |
| 感应式节水装置 | 感应式节水装置通过感应器控制水流量，只在需要时供水，例如在洗手盆、洗浴区等地方，可以显著减少不必要的用水。 | Kohler Sensonic hands-free faucet |