|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| 1 | 1001 | 大堂 | IV | 侧面 | 5.52 | 0.46 | 12.10 | 不满足 |
| 1003 | 登录厅 | IV | 侧面 | 18.31 | 5.28 | 3.47 | 满足 |
| 1005 | 会议厅 | III | 侧面 | 17.45 | 6.23 | 2.80 | 满足 |
| 1007 | 大堂 | IV | 侧面 | 7.05 | 4.74 | 1.49 | 满足 |
| 2 | 2001 | 客房 | IV | 侧面 | 16.91 | 3.40 | 4.97 | 满足 |
| 2003 | 客房 | IV | 侧面 | 13.67 | 4.34 | 3.15 | 满足 |
| 2004 | 客房 | IV | 侧面 | 4.32 | 0.80 | 5.44 | 满足 |
| 2005 | 客房 | IV | 侧面 | 4.78 | 1.75 | 2.74 | 满足 |
| 2021 | 客房 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |