|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| 1 | 1002 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 34.22 | 34.22 | 100 |
| 1003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 30.71 | 30.71 | 100 |
| 1003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 41.85 | 38.44 | 92 |
| 1004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 26.89 | 26.89 | 100 |
| 1004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 34.76 | 34.76 | 100 |
| 1005 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 25.69 | 25.69 | 100 |
| 1006 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 22.66 | 22.66 | 100 |
| 1006 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 32.31 | 19.79 | 61 |
| 1007 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 31.66 | 29.52 | 93 |
| 1013 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 16.57 | 16.57 | 100 |
| 1014 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 16.56 | 16.56 | 100 |
| 2 | 2002 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 25.37 | 25.37 | 100 |
| 2003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 24.69 | 16.22 | 66 |
| 2003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 29.89 | 24.66 | 83 |
| 2004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 24.42 | 15.56 | 64 |
| 2004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 28.52 | 25.46 | 89 |
| 2005 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 24.28 | 24.28 | 100 |
| 2005 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 28.35 | 25.30 | 89 |
| 2006 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 24.06 | 15.80 | 66 |
| 2007 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 22.80 | 22.55 | 99 |
| 2007 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 25.04 | 16.94 | 68 |
| 2011 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 24.22 | 16.38 | 68 |
| 2012 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 24.19 | 16.12 | 67 |