规定性指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层\房间\门窗编号 | 面积(m^2) | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积 -------- 房间面积 | 开启面积 -------- 房间面积 | 外窗开启比 | 门窗开启比 | 幕墙开启比 |
| ○1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○1001 | 110.04 |  |  | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1002 | 49.21 |  |  | 1.56 | 0.51 | － | 1.00 | 0.30 |
| ︱├ 未编号 | 3.19 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 2.00 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1021 | 2.10 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 0.90 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 1.56 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 2.04 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 55.16 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 8.60 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○1003 | 37.36 |  |  | 0.26 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C3618 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1004 | 15.39 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1005 | 13.04 |  |  | 0.41 | 0.12 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1006 | 12.62 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1007 | 10.24 |  |  | 0.63 | 0.19 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1009 | 4.12 |  |  | 0.79 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○1010 | 3.71 |  |  | 0.44 | 0.13 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○2001 | 34.99 |  |  | 0.19 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2002 | 33.15 |  |  | 0.10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2003 | 29.43 |  |  | 0.33 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C3318 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2006 | 17.98 |  |  | 3.39 | 1.02 | － | － | 0.30 |
| ︱├ 未编号 | 12.21 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 14.13 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 34.66 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○2007 | 12.74 |  |  | 0.51 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3618 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2008 | 8.89 |  |  | 0.36 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2011 | 4.75 |  |  | 0.92 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3513 | 4.38 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2012 | 4.89 |  |  | 0.87 | 0.26 | － | － | 0.30 |
| ︱└ 未编号 | 4.27 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○2013 | 4.89 |  |  | 0.87 | 0.26 | － | － | 0.30 |
| ︱└ 未编号 | 4.26 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○2014 | 5.13 |  |  | 0.82 | 0.25 | － | － | 0.30 |
| ︱└ 未编号 | 4.21 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| └○2015 | 5.13 |  |  | 0.82 | 0.25 | － | － | 0.30 |
| └ 未编号 | 4.21 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |