规定性指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| ⊙屋顶 | K=0.37 | 0.15≤K≤0.35[K值可按表6.1.1选取] | 不需要 |
| ⊙外墙 | K=0.38 | 0.15≤K≤0.40[K值可按表6.1.1选取] | 不需要 |
| ⊙外窗热工 |  |  | 不需要 |
| ○外门窗气密性 |  |  | 适宜 |
| ├ 外窗气密性 | 8 | 外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的8级 | 适宜 |
| ├ 外门气密性 | 8 | 外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 适宜 |
| └ 户门气密性 | 8 | 外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 适宜 |