|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | | 房间类型 | | 采光 等级 | | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | | 内区面积 (m2) | | 达标面积 (m2) | | 达标率 (%) |
| 1 | 1001 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 5.00 | | 0.00 | | 0 |
| 1002 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 11.80 | | 0.00 | | 0 |
| 1004 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 9.92 | | 9.92 | | 100 |
| 1005 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 11.80 | | 0.00 | | 0 |
| 1006 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 23.20 | | 23.20 | | 100 |
| 1007 | | 办公室 | | III | | 顶部 | 2.20 | | 72.92 | | 0.00 | | 0 |
| 1008 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 23.20 | | 17.28 | | 74 |
| 1010 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 35.80 | | 0.00 | | 0 |
| 1013 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 11.44 | | 0.00 | | 0 |
| 1014 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 11.44 | | 0.48 | | 4 |
| 1016 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 11.44 | | 8.10 | | 71 |
| 1017 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 11.44 | | 11.44 | | 100 |
| 1019 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 11.44 | | 0.00 | | 0 |
| 1020 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 15.48 | | 15.48 | | 100 |
| 2 | 2005 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 24.80 | | 24.80 | | 100 |
| 2010 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 33.48 | | 33.48 | | 100 |
| 2012 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 176.85 | | 176.85 | | 100 |
| 2013 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 33.48 | | 31.16 | | 93 |
| 2014 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 127.04 | | 5.56 | | 4 |
| 2016 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 68.04 | | 0.00 | | 0 |
| 2017 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 34.64 | | 34.64 | | 100 |
| 2018 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 34.64 | | 34.64 | | 100 |
| 2019 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 24.66 | | 24.66 | | 100 |
| 2020 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 176.36 | | 22.76 | | 13 |
| 2021 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 34.64 | | 34.64 | | 100 |
| 2022 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 205.52 | | 205.52 | | 100 |
| 2023 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 34.64 | | 32.96 | | 95 |
| 2024 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 535.08 | | 535.08 | | 100 |
| 2025 | | 办公室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 34.64 | | 25.26 | | 73 |
| 房间类型 | | 采光类型 | | 标准值 | | | | | 面积(m2) | | | | 达标率 (%) | |
| 平均采光 系数(%) | | 室内天然光 设计照度(Lx) | | | 总面积 | | 达标面积 | |
| 办公室 | | 侧面 | | 3.30 | | 450 | | | 1771.90 | | 1307.89 | | 74 | |
| 办公室 | | 顶部 | | 2.20 | | － | | | 72.92 | | 0.00 | | 0 | |
| 总计达标面积比例(%) | | | | | | | | | 71 | | | | | |