|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 采光系数要求(%) | 内区面积(m2) | 达标面积(m2) | 达标率(%) |
| 1 | 1001 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 5.00 | 0.00 | 0 |
| 1002 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 11.80 | 0.00 | 0 |
| 1004 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 9.92 | 9.92 | 100 |
| 1005 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 11.80 | 0.00 | 0 |
| 1006 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 23.20 | 23.20 | 100 |
| 1007 | 办公室 | III | 顶部 | 2.20 | 72.92 | 0.00 | 0 |
| 1008 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 23.20 | 17.28 | 74 |
| 1010 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 35.80 | 0.00 | 0 |
| 1013 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 11.44 | 0.00 | 0 |
| 1014 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 11.44 | 0.48 | 4 |
| 1016 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 11.44 | 8.10 | 71 |
| 1017 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 11.44 | 11.44 | 100 |
| 1019 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 11.44 | 0.00 | 0 |
| 1020 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 15.48 | 15.48 | 100 |
| 2 | 2005 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 24.80 | 24.80 | 100 |
| 2010 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 33.48 | 33.48 | 100 |
| 2012 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 176.85 | 176.85 | 100 |
| 2013 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 33.48 | 31.16 | 93 |
| 2014 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 127.04 | 5.56 | 4 |
| 2016 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 68.04 | 0.00 | 0 |
| 2017 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 34.64 | 34.64 | 100 |
| 2018 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 34.64 | 34.64 | 100 |
| 2019 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 24.66 | 24.66 | 100 |
| 2020 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 176.36 | 22.76 | 13 |
| 2021 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 34.64 | 34.64 | 100 |
| 2022 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 205.52 | 205.52 | 100 |
| 2023 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 34.64 | 32.96 | 95 |
| 2024 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 535.08 | 535.08 | 100 |
| 2025 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 34.64 | 25.26 | 73 |
| 房间类型 | 采光类型 | 标准值 | 面积(m2) | 达标率(%) |
| 平均采光系数(%) | 室内天然光设计照度(Lx) | 总面积 | 达标面积 |
| 办公室 | 侧面 | 3.30 | 450 | 1771.90 | 1307.89 | 74 |
| 办公室 | 顶部 | 2.20 | － | 72.92 | 0.00 | 0 |
| 总计达标面积比例(%) | 71 |