|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| 1 | 1004[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 736.00 | 736.00 | 100 |
| 1009[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 443.75 | 443.75 | 100 |
| 1012[陈列室] | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.20 | 360.30 | 360.30 | 100 |
| 2 | 2003[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 335.84 | 335.84 | 100 |
| 3 | 3003[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 667.17 | 667.17 | 100 |
| 3006[陈列室] | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.20 | 593.52 | 593.52 | 100 |
| 3007[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 591.63 | 591.63 | 100 |
| 3037[标本制作室] | 标本制作室 | III | 侧面 | 3.30 | 80.10 | 80.10 | 100 |
| 4 | 4005[陈列室] | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.20 | 665.56 | 665.56 | 100 |
| 4008[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 357.77 | 357.77 | 100 |
| 4020[文物修复室] | 文物修复室 | III | 侧面 | 3.30 | 169.91 | 169.91 | 100 |
| 4025[书画装裱室] | 书画装裱室 | III | 侧面 | 3.30 | 179.64 | 179.64 | 100 |
| 4042[书画装裱室] | 书画装裱室 | III | 侧面 | 3.30 | 88.62 | 88.62 | 100 |
| 4055[标本制作室] | 标本制作室 | III | 侧面 | 3.30 | 41.42 | 41.42 | 100 |