规定性指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层\房间\门窗编号 | 面积(m^2) | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积 -------- 房间面积 | 开启面积 -------- 房间面积 | 外窗开启比 | 门窗开启比 | 幕墙开启比 |
| ○1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○1001 | 30.92 |  |  | 0.34 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3035 | 10.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1002 | 316.67 |  |  | 0.20 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C2036 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2036 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2036 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2036 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2036 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2036 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2036 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2036 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2036 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1003 | 283.02 |  |  | 0.18 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C13040 | 52.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1004 | 863.47 |  |  | 0.04 | 0.03 | 0.30 | 0.53 | － |
| ︱├ M1530 | 4.50 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1530 | 4.50 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C4540 | 18.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C4540 | 18.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1530 | 4.50 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M1530 | 4.50 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├○10048 | 30.70 |  |  | 0.57 | 0.17 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C5830 | 17.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1005 | 186.14 |  |  | 0.38 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C3035 | 10.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C4535 | 15.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C8135 | 28.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3518 | 6.22 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3035 | 10.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1006 | 162.50 |  |  | 0.22 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C9040 | 36.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○10069 | 350.86 |  |  | 0.19 | 0.08 | 0.30 | 0.38 | － |
| ︱├ C4035 | 14.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1530 | 4.50 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1530 | 4.50 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C13040 | 52.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1007 | 132.43 |  |  | 0.02 | 0.05 | 0.30 | 0.77 | － |
| ︱├ M1521 | 3.15 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1521 | 3.15 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1011 | 47.21 |  |  | 0.25 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C4030 | 12.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1013 | 29.39 |  |  | 0.36 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3035 | 10.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1014 | 22.84 |  |  | 0.34 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2235 | 7.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1015 | 22.98 |  |  | 0.26 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3020 | 6.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1016 | 22.98 |  |  | 0.26 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3020 | 6.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1017 | 22.87 |  |  | 0.26 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3020 | 6.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1018 | 22.87 |  |  | 0.39 | 0.12 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3030 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1019 | 22.87 |  |  | 0.39 | 0.12 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3030 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1020 | 22.87 |  |  | 0.26 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3020 | 6.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1021 | 19.33 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1022 | 19.33 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1023 | 16.97 |  |  | 0.34 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2029 | 5.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1024 | 16.60 |  |  | 0.36 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2030 | 6.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1025 | 14.02 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○1026 | 14.04 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○2001 | 22.87 |  |  | 0.39 | 0.12 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3030 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2002 | 22.87 |  |  | 0.39 | 0.12 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3030 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○20022 | 430.61 |  |  | 0.22 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C13035 | 45.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C12040 | 48.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2005 | 301.59 |  |  | 0.12 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C7030 | 21.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C4035 | 14.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2007 | 186.14 |  |  | 0.30 | 0.09 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C3518 | 6.22 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C8135 | 28.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C4535 | 15.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3518 | 6.22 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2008 | 162.50 |  |  | 0.22 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C9040 | 36.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2009 | 147.50 |  |  | 0.10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C3040 | 12.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2016 | 3.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2010 | 51.86 |  |  | 0.40 | 0.12 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C7030 | 21.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2011 | 47.21 |  |  | 0.25 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C4030 | 12.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2012 | 30.92 |  |  | 0.34 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3035 | 10.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2013 | 29.39 |  |  | 0.36 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3035 | 10.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2014 | 22.98 |  |  | 0.26 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3020 | 6.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2016 | 22.87 |  |  | 0.26 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3020 | 6.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2017 | 22.87 |  |  | 0.26 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3020 | 6.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2018 | 22.87 |  |  | 0.26 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3020 | 6.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2020 | 19.33 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2021 | 19.33 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2022 | 16.97 |  |  | 0.35 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2030 | 6.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2023 | 16.60 |  |  | 0.36 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2030 | 6.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2024 | 14.02 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2025 | 14.04 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2030 | 316.73 |  |  | 0.20 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C2036 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2036 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2036 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2036 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2036 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2036 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2036 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2036 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2036 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○2031 | 310.01 |  |  | 0.25 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ├ C5830 | 17.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └ C15040 | 60.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○3001 | 105.95 |  |  | 0.21 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C7530 | 22.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3003 | 138.16 |  |  | 0.21 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C3016 | 4.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3040 | 12.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3040 | 12.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3005 | 103.77 |  |  | 0.12 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3040 | 12.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3006 | 382.80 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C13545 | 60.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3010 | 16.97 |  |  | 0.35 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2030 | 6.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3011 | 14.04 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3012 | 16.60 |  |  | 0.36 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2030 | 6.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3013 | 14.04 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3014 | 19.33 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3015 | 22.89 |  |  | 0.39 | 0.12 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3030 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3016 | 19.33 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3017 | 298.45 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C4035 | 14.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C7030 | 21.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3018 | 22.89 |  |  | 0.39 | 0.12 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3030 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3019 | 186.14 |  |  | 0.30 | 0.09 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C4535 | 15.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C8135 | 28.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3518 | 6.22 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3518 | 6.22 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3020 | 47.23 |  |  | 0.25 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C4030 | 12.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○3021 | 47.34 |  |  | 1.01 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C12040 | 48.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| └○4001 | 191.30 |  |  | 1.32 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ├ 未编号 | 54.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├ 未编号 | 72.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├ 未编号 | 54.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| └ 未编号 | 72.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |