# 照明产品采购清单

## 一、采购背景

在电梯的日常运维过程中，为确保电梯各区域照明充足、稳定，保障乘梯人员安全与舒适，同时满足机房设备操作与维护的照明需求，现需采购一批照明产品。

## 二、采购明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 适用区域 | 品牌 | 预计单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 轿厢 LED 照明灯具 | 功率：20W色温：5000 - 6000K（自然光色）尺寸：适配轿厢顶部安装空间 | 10 | 套 | 电梯轿厢 | 欧普照明 | 150 | 1500 |
| 2 | 层门 LED 指示灯具 | 功率：5W颜色：白色亮度：满足层门区域清晰照明 | 20 | 个 | 电梯层门处 | 雷士照明 | 30 | 600 |
| 3 | 机房 LED 工矿灯 | 功率：100W防护等级：IP54（防尘防水，适应机房环境）光束角：120°（确保照明范围覆盖机房设备） | 5 | 盏 | 电梯机房 | 佛山照明 | 200 | 1000 |
| 4 | 应急照明电源 | 备用时间：≥90 分钟（满足停电应急照明需求）适配灯具：轿厢 LED 照明灯具输入电压：220V | 10 | 套 | 电梯轿厢（与轿厢 LED 照明灯具配套使用） | 松下 | 180 | 1800 |
| 5 | 照明灯具安装配件 | 含螺丝、膨胀管、接线端子等 | 10 | 套 | 各照明灯具安装区域 | 通用 | 50 | 500 |

## 三、采购要求

1. 所有照明产品应符合国家相关质量标准，具备良好的照明效果与稳定性，使用寿命长。
2. 供应商需提供产品质量合格证明、保修服务承诺等资料。
3. 采购产品需在 [指定日期] 前送达指定地点，并确保产品包装完好，无损坏。

## 四、预算总计

本次照明产品采购预算总计：5400 元。