|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光等级 | 采光类型 | 最大值 | 平均值 | 采光均匀度 | 结论 |
| 2 | 2009[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 9.40 | 2.20 | 4.28 | 满足 |
| 2011[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 9.17 | 2.52 | 3.64 | 满足 |
| 2013[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 11.62 | 3.43 | 3.39 | 满足 |
| 2015[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 16.22 | 3.55 | 4.57 | 满足 |
| 2016[休息室] | 休息厅 | IV | 侧面 | 16.28 | 4.73 | 3.44 | 满足 |
| 2017[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 17.10 | 5.10 | 3.35 | 满足 |
| 2018[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 17.88 | 6.19 | 2.89 | 满足 |
| 3 | 3020[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 15.88 | 2.91 | 5.45 | 满足 |
| 3021[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 16.57 | 5.24 | 3.16 | 满足 |
| 3022[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 23.79 | 5.74 | 4.14 | 满足 |
| 4 | 4024[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 19.78 | 4.43 | 4.47 | 满足 |