|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| 1 | 1003[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 15.12 | 12.72 | 1.19 | 满足 |
| 1004[挂号室] | 挂号处 | IV | 侧面 | 6.62 | 0.47 | 14.06 | 满足 |
| 1005[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 6.68 | 0.81 | 8.22 | 满足 |
| 1010[急诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 0.60 | 0.13 | 4.54 | 满足 |
| 1011[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 0.81 | 0.20 | 3.95 | 满足 |
| 1012[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 1.93 | 0.38 | 5.09 | 满足 |
| 1013[急诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 0.72 | 0.17 | 4.28 | 满足 |
| 1014[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 9.37 | 2.88 | 3.25 | 满足 |
| 1015[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 9.01 | 2.89 | 3.12 | 满足 |
| 1016[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 8.92 | 2.89 | 3.08 | 满足 |
| 1017[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 8.80 | 2.85 | 3.09 | 满足 |
| 1018[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 9.05 | 2.90 | 3.12 | 满足 |
| 1019[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 8.50 | 2.86 | 2.98 | 满足 |
| 1020[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 8.88 | 2.80 | 3.18 | 满足 |
| 1021[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 8.98 | 2.87 | 3.13 | 满足 |
| 1022[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 8.94 | 2.75 | 3.25 | 满足 |
| 1023[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 8.70 | 2.90 | 3.00 | 满足 |
| 1026[药房] | 药房 | III | 侧面 | 5.15 | 1.30 | 3.94 | 满足 |
| 1027[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 5.15 | 1.29 | 4.00 | 满足 |
| 1028[挂号室] | 挂号处 | IV | 侧面 | 5.29 | 1.32 | 4.00 | 满足 |
| 1029[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 5.05 | 1.28 | 3.94 | 满足 |
| 1042[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 11.94 | 5.45 | 2.19 | 满足 |
| 1054[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 16.40 | 11.50 | 1.43 | 满足 |
| 2 | 2006[多功能厅] | 会议厅 | III | 侧面 | 21.14 | 7.24 | 2.92 | 满足 |
| 2013[多功能厅] | 会议厅 | III | 侧面 | 6.49 | 0.39 | 16.70 | 满足 |
| 2014[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 6.53 | 0.43 | 15.31 | 满足 |
| 2017[多功能厅] | 会议厅 | III | 侧面 | 2.85 | 0.96 | 2.95 | 满足 |
| 2019[多功能厅] | 会议厅 | III | 侧面 | 21.12 | 11.22 | 1.88 | 满足 |
| 2020[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 5.00 | 0.68 | 7.41 | 满足 |
| 2036[会议室] | 会议厅 | III | 侧面 | 5.03 | 0.81 | 6.17 | 满足 |
| 2038[会客室] | 客房 | IV | 侧面 | 5.11 | 0.82 | 6.25 | 满足 |
| 2039[会议室] | 会议厅 | III | 侧面 | 7.46 | 2.26 | 3.30 | 满足 |
| 2040[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 5.42 | 0.81 | 6.69 | 满足 |
| 2045[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 8.78 | 2.92 | 3.01 | 满足 |
| 2046[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 9.04 | 2.90 | 3.12 | 满足 |
| 2050[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 8.89 | 2.89 | 3.08 | 满足 |
| 2052[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 9.19 | 2.93 | 3.14 | 满足 |
| 2056[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 8.69 | 2.81 | 3.09 | 满足 |
| 2057[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 8.59 | 2.91 | 2.95 | 满足 |
| 2064[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 9.11 | 2.93 | 3.11 | 满足 |
| 2069[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 8.90 | 2.88 | 3.08 | 满足 |
| 2070[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 8.79 | 2.79 | 3.15 | 满足 |
| 2072[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 8.91 | 2.87 | 3.10 | 满足 |
| 3 | 3007[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 21.36 | 8.16 | 2.62 | 满足 |
| 3010[多功能厅] | 会议厅 | III | 侧面 | 6.83 | 0.78 | 8.81 | 满足 |
| 3011[多功能厅] | 会议厅 | III | 侧面 | 6.59 | 0.41 | 16.12 | 满足 |
| 3016[多功能厅] | 会议厅 | III | 侧面 | 2.83 | 0.97 | 2.92 | 满足 |
| 3032[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 5.15 | 0.81 | 6.38 | 满足 |
| 3037[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 5.33 | 0.81 | 6.54 | 满足 |
| 3051[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 9.04 | 2.93 | 3.09 | 满足 |
| 3053[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 9.08 | 2.94 | 3.09 | 满足 |
| 3055[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 9.10 | 2.95 | 3.09 | 满足 |
| 3058[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 8.78 | 2.80 | 3.13 | 满足 |
| 3059[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 8.78 | 2.91 | 3.02 | 满足 |
| 3060[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 8.97 | 2.81 | 3.19 | 满足 |
| 3061[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 9.26 | 2.92 | 3.17 | 满足 |
| 3062[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 8.93 | 2.94 | 3.04 | 满足 |
| 3066[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 9.37 | 2.90 | 3.23 | 满足 |
| 3067[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 8.68 | 2.89 | 3.00 | 满足 |