**建筑形体规则性判定报告**

项目名称： 食韵明堂

项目地址： 青岛市即墨区职业教育园区

报告编号： QDJM20250314

报告日期： 2025年3月14日

 一、项目概况

1. 建筑名称： 食韵明堂

2. 建筑功能： 公共餐饮建筑

3. 建筑层数： 地上3层，

4. 建筑高度： 13.4米

5. 建筑形体描述：

 建筑由两部分组成：

 长方体部分： 长60米，宽20米，高10米

 正方体部分： 边长30米，高15米

 两部分通过连廊连接，整体平面呈“L”形布局。

 二、判定依据

1. 规范依据：

 《绿色建筑评价标准》（GB/T 503782019）

 《建筑抗震设计规范》（GB 500112010）

 《建筑设计防火规范》（GB 500162014）

2. 判定原则：

 建筑形体的规则性主要从平面规则性、立面规则性和结构规则性三个方面进行判定。

 规则性判定需考虑建筑的功能性、抗震性能、节能性能及空间利用率。

 三、形体规则性分析

 1. 平面规则性

 判定内容： 建筑平面形状、对称性、凹凸变化等。

 分析：

 建筑平面由长方体和正方体组成，整体呈“L”形布局。

 长方体部分长宽比为2:1，正方体部分长宽比为1:1，两部分连接处无明显凹凸变化。

 平面布局对称性较好，功能分区明确，空间利用率高。

 结论： 平面规则性符合绿色建筑要求。

 2. 立面规则性

 判定内容： 建筑立面形状、开窗比例、材料一致性等。

 分析：

 建筑立面采用统一的材料和色彩，长方体部分与正方体部分风格协调。

 开窗比例适中，符合自然采光与通风要求，减少人工照明和空调能耗。

 立面无明显突变或复杂装饰，符合绿色建筑简约设计原则。

 结论： 立面规则性符合绿色建筑要求。

 3. 结构规则性

 判定内容： 结构体系对称性、刚度分布、抗震性能等。

 分析：

 建筑采用框架结构，长方体部分与正方体部分结构体系一致，刚度分布均匀。

 连接部分设置抗震缝，避免因形体不规则导致的应力集中。

 结构设计符合《建筑抗震设计规范》要求，抗震性能良好。

 结论： 结构规则性符合绿色建筑要求。

 四、绿色建筑性能分析

 1. 节能性能

 建筑形体规则，减少外表面积，降低热损失。

 开窗比例合理，充分利用自然采光与通风，减少能源消耗。

 2. 空间利用率

 规则形体设计提高空间利用率，减少无效空间，符合绿色建筑高效利用资源的原则。

 3. 抗震性能

 规则形体设计有利于结构受力均匀，提高建筑抗震性能。

 五、结论与建议

 1. 结论

 该建筑形体由长方体和正方体组成，平面、立面和结构规则性均符合绿色建筑要求。

 建筑形体设计合理，具有良好的节能性能、空间利用率和抗震性能。

 2. 建议

 在施工过程中，应严格控制连接部分的施工质量，确保结构整体性。

 建议进一步优化开窗设计，提高自然通风效率，降低空调能耗。