|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 户型 | 房间 | 对标功能 | 采光等级 | 采光类型 | 最大值 | 平均值 | 采光均匀度 | 结论 |
| 1 | 1 | 1001[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 14.72 | 3.83 | 3.85 | 满足 |
| 1007[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.25 | 3.13 | 4.55 | 满足 |
| 2 | 2 | 2008[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.85 | 3.65 | 4.07 | 满足 |
| 3 | 3 | 3009[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.25 | 3.53 | 4.04 | 满足 |
| 4 | 4 | 4010[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 9.92 | 3.20 | 3.10 | 满足 |
| 5 | 5 | 5006[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.57 | 3.19 | 5.20 | 满足 |