|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| 1 | 1002[大厅] | 登录厅 | IV | 侧面 | 10.24 | 2.14 | 4.78 | 满足 |
| 1007[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 14.54 | 3.11 | 4.67 | 满足 |
| 1008[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 13.67 | 3.63 | 3.76 | 满足 |
| 1011[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 11.99 | 3.10 | 3.87 | 满足 |
| 1012[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.77 | 3.89 | 3.02 | 满足 |
| 1019[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.81 | 3.85 | 4.11 | 满足 |
| 1020[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.39 | 4.29 | 3.82 | 满足 |
| 2 | 2001[大厅] | 登录厅 | IV | 侧面 | 16.35 | 2.42 | 5.75 | 满足 |
| 2003[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 18.68 | 3.82 | 4.90 | 满足 |
| 2004[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 16.35 | 3.49 | 4.69 | 满足 |
| 2005[一般件库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 12.09 | 2.95 | 4.10 | 满足 |
| 2006[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.24 | 3.98 | 4.33 | 满足 |
| 2009[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 15.96 | 3.29 | 4.85 | 满足 |
| 2010[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 16.73 | 4.33 | 3.86 | 满足 |
| 2013[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 16.16 | 3.26 | 4.96 | 满足 |
| 2014[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 16.00 | 4.07 | 3.93 | 满足 |
| 2021[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 18.40 | 4.54 | 4.05 | 满足 |