**玻璃幕墙光污染分析报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 补山·绿启-基于AI算法的滑雪场设计 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 计算日期 | 2025年02月14日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 绿建斯维尔日照分析SUN |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15940401051 |
| 服务热线 | 400-094-1228 |

目 录

1. 建筑概况 3

1.1 工程信息 3

1.2 模型概况 3

2. 评价依据 5

2.1 标准依据 5

2.2 标准要求 5

3. 分析概述 6

3.1 软件选用 7

3.2 分析条件 7

4. 光污染分析结果 8

4.1 窗反射表 8

4.2 路反射表 8

4.3 最不利路段 8

5. 评价结论 8

#  建筑概况

## 工程信息

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 补山·绿启-基于AI算法的滑雪场设计 |
| 工程地点 | 北京 |
| 地理位置 | 东经:116度21分 北纬:39度57分 |

## 模型概况

玻璃幕墙反射光影响的范围由玻璃幕墙的面积、空间结构、建筑高度、太阳入射角度等因素共同确定，光反射影响分析的重点目标是建筑周边的建筑以及城市主干道及交通流量大的道路。通过建筑平面图可以观察建筑、道路、玻璃幕墙的分布情况，通过建模模型不同视角可以确定玻璃幕墙的位置（图中蓝色部分为玻璃幕墙）。



图1建筑平面图



图2 建筑模型\_东南视角



图3 建筑模型\_西南视角

# 评价依据

## 标准依据

1. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
2. 《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091-2015
3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJT\_449-2018
5. 《绿色建筑评价技术细则》2015
6. 《民用建筑设计通则》GB 50352—2005
7. 项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料

## 标准要求

* **《建筑环境通用规范》GB 55016-2021提出明确要求：**

3.2.8 建筑物设置玻璃幕墙时应符合下列规定：

1在居住建筑、医院、中小学校、幼儿园周边区域以及主干道路口、交通流量大的区域设置玻璃幕墙时，应进行玻璃幕墙反射光影响分析；

2 长时间工作或停留的场所，玻璃幕墙反射光在其窗台面上的连续滞留时间不应超过30min；

3在驾驶员前进方向垂直角20°、水平角±30°、行车距离100m内，玻璃幕墙对机动车驾驶员不应造成连续有害反射光。

* **《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019提出明确要求：**

8.2.7 建筑幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091-2015的规定，得5分。

* **《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091要求：**

4.11 在周边建筑窗台面的连续滞留时间不应超过30min

4.12 在驾驶员前进方向垂直角20°，水平角±30°内，行车距离100m内，玻璃幕墙对机动车驾驶员不应造成连续有害反射光

# 分析概述

玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰方法，是[现代主义](https://baike.baidu.com/item/%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E4%B8%BB%E4%B9%89/776177%22%20%5Ct%20%22_blank)[高层建筑](https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E5%B1%82%E5%BB%BA%E7%AD%91/2564553%22%20%5Ct%20%22_blank)时代的显著特征。它赋予建筑的最大特点是将建筑美学、建筑功能、建筑节能和[建筑结构](https://baike.baidu.com/item/%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%BB%93%E6%9E%84%22%20%5Ct%20%22_blank)等因素有机地统一起来，玻璃幕墙也存在着[光污染](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%89%E6%B1%A1%E6%9F%93%22%20%5Ct%20%22_blank)、能耗较大等问题。玻璃幕墙存在的“光污染”即由玻璃幕墙反射阳光(强光)而产生的有害光反射。玻璃幕墙表面光滑，对太阳光进行镜面反射而形成的眩光对行驶在公路上的驾驶员的危害明显，反射光进入高速行驶的汽车内，会造成人的突发性暂时失明和眩晕，导致意外交通事故。同时，光污染也给附近的居民生活带来了麻烦，影响人们的正常居住使用，长期生活、工作在此的人们可能出现生理和心理问题。所以，需要控制玻璃幕墙反光对道路和周边建筑的影响。

控制玻璃幕墙的有害光反射可从两个方面考虑，一是降低幕墙玻璃产品的反射比，二是合理地设计和安置玻璃幕墙。

1.限制位置：

在城市人群密集的地段及交通主干道两侧应尽量少采用玻璃幕墙，居民区内要少采用、商业区可多采用；十字路口、T字路口不宜采用玻璃幕墙，避免反射光直接进入驾驶员正视线方向；学校周围不应采用玻璃幕墙，以防止反射光进入教室。

2.限制面积

在低层人眼视线能触及到的地方玻璃幕墙不要面积太大，避免出现亮点、小凹面；大片玻璃幕墙可采用隔断、直条、中间加分隔。

3.玻璃幕墙的颜色要与周围环境相协调，保证玻璃幕墙的平直度，避免引起畸变；同时加强城市绿化，可有效地防止玻璃幕墙引起的有害反射。

## 软件选用

本项目采用绿建斯维尔日照分析软件Sun进行模拟分析，利用软件根据模型中的玻璃幕墙位置，全年取冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷水、立夏、小满、芒种、夏至13个典型日模拟玻璃幕墙反射光日对周边建筑窗台和周边道路的影响。

日照分析软件Sun为建筑规划提供日照分析工具、绿色建筑指标及太阳能利用模块，包含丰富的定量分析手段、直观的可视化日照仿真及多种彩图展示，并通过共享模型技术解决日照分析、绿色建筑指标分析、太阳能计算问题。软件计算快速、结果准确，通过了国家住建部科技项目验收认证及国家建筑工程质量监督检验中心鉴定。

## 分析条件

玻璃幕墙光污染分析是对玻璃幕墙反射光对道路和周边建筑的影响进行定量计算。首先就需要确定玻璃幕墙安装位置以及周边建筑、周边道路的布局情况，并对计算参数进行设置。

**采样间距**：

对道路的采样间距为1米；

**计算间隔：**

 窗反射分析取1分钟，道路分析取5秒；

**计算时间**：

按照《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091、《建筑日照计算参数标准》GB/T50947-2014的要求，基准年选择公元2001年：

* 玻璃幕墙反射光分析应选取典型日进行。
* 玻璃幕墙反射光对周边建筑的影响分析选择日出后至日落前太阳高度角不低于10°的时段进行。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **节气** | **日期** | **开始时刻** | **结束时刻** |
| 冬至 | 2024年12月21日 | 08:27 | 15:33 |
| 小寒 | 2024年 1月 6日 | 08:22 | 15:38 |
| 大寒 | 2024年 1月20日 | 08:11 | 15:49 |
| 立春 | 2024年 2月 4日 | 07:53 | 16:07 |
| 雨水 | 2024年 2月19日 | 07:32 | 16:28 |
| 惊蛰 | 2024年 3月 5日 | 07:11 | 16:49 |
| 春分 | 2024年 3月20日 | 06:50 | 17:10 |
| 清明 | 2024年 4月 4日 | 06:30 | 17:30 |
| 谷雨 | 2024年 4月19日 | 06:12 | 17:48 |
| 立夏 | 2024年 5月 5日 | 05:55 | 18:05 |
| 小满 | 2024年 5月20日 | 05:43 | 18:17 |
| 芒种 | 2024年 6月 5日 | 05:34 | 18:26 |
| 夏至 | 2024年 6月21日 | 05:31 | 18:29 |

# 光污染分析结果

## 窗反射表

窗反射表用于分析幕墙对周围建筑窗的影响，超标数据以灰色底纹显示。

## 路反射表

分析计算日期设置中参与计算的典型日下，玻璃幕墙对道路上驾驶员产生连续有害反射光的最大长度，超标数据以灰色底纹显示。

## 最不利路段

由路反射表计算结果可知，该项目玻璃幕墙光污染最长的受影响路段为\_\_\_日时的\_\_\_道路，受影响最大长度为\_\_\_米。

# 评价结论

本项目依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021要求对玻璃幕墙光污染的评价指标进行分析，包括玻璃幕墙反射光对周边建筑窗台的连续滞留时间以及对受影响最不利路段长度，具体分析结果及得分情况如下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **标准要求项** | **分析结果** | **标准要求** | **结论** |
| **反射光影响道路的最大长度** | 不参评 m | 不超过100m | 满足  |
| **反射光对周边建筑窗台面的****连续滞留最长时间** | 不参评 min | 不超过30min |