防潮验算

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 10 | 0 | 5923 | 9800 | 满足 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 10 | 0 | 2466 | 14062 | 满足 |
| 阳台隔墙 | 阳台隔墙构造一 | 10 | 0 | 2466 | 14062 | 满足 |