一、防水防潮相关材料决算清单

表格

项目 材料名称 规格 单价 数量 总价

地面 防水涂料 20kg/桶，聚合物水泥基 200元/桶 30桶 6000元

 瓷砖 300mm×300mm，防滑陶瓷 10元/片 2000片 20000元

 瓷砖胶 25kg/袋 150元/袋 40袋 6000元

墙面 防潮漆 15L/桶 300元/桶 20桶 6000元

 瓷砖 300mm×600mm，釉面 15元/片 1500片 22500元

顶棚 防潮石膏板 1200mm×2400mm×9.5mm 80元/张 50张 4000元

 吊顶龙骨 主龙骨50mm×15mm，副龙骨38mm×12mm 主龙骨15元/米，副龙骨10元/米 主龙骨100米，副龙骨200米 3500元

 密封胶 590ml/支，硅酮密封胶 30元/支 30支 900元

辅助材料 砂纸 100目、240目 1元/张 各50张 100元

 美纹纸 18mm×50m 5元/卷 20卷 100元

 钉子 30mm、50mm 0.1元/颗 各1000颗 200元

 防锈漆 10kg/桶 250元/桶 2桶 500元

人工费用 地面防水施工 - 30元/平方米 200平方米 6000元

 地面瓷砖铺贴 - 40元/平方米 200平方米 8000元

 墙面防潮漆涂刷 - 20元/平方米 300平方米 6000元

 墙面瓷砖铺贴 - 50元/平方米 300平方米 15000元

 顶棚防潮石膏板吊顶安装 - 35元/平方米 150平方米 5250元

 垃圾清运 - - - 1000元

总计：121550元

二、产品说明书

1. 聚合物水泥基防水涂料

- 产品简介：由聚合物乳液和水泥基粉料组成，双组份混合后能在基层表面形成坚韧的防水膜，对混凝土、砖石等多种基材有良好的粘结性。

- 适用范围：适用于卫生间、浴室、厨房等室内潮湿区域地面及墙面防水。

- 使用方法：将粉料和乳液按规定比例混合搅拌均匀，用毛刷或滚刷均匀涂刷在处理好的基层上，一般涂刷2 - 3遍，每遍间隔1 - 2小时，待完全干燥后进行闭水试验。

- 注意事项：施工温度宜在5℃ - 35℃之间，避免在雨天、大风天气施工；施工后7天内避免重物撞击防水层。

2. 防滑陶瓷地砖

- 产品简介：精选优质陶土烧制而成，表面经过防滑处理，釉面耐磨、易清洁 ，颜色多样。

- 适用范围：幼儿园卫生间、浴室及走廊等需要防滑的地面区域。

- 使用方法：用瓷砖胶均匀涂抹在基层，将瓷砖铺贴在上面，并用水平尺找平，留缝2 - 3mm，铺贴完成后用填缝剂填缝。

- 注意事项：避免尖锐物体刮擦瓷砖表面；日常清洁用湿布擦拭，顽固污渍可用中性清洁剂清洗。

3. 防潮漆

- 产品简介：以合成树脂为基料，添加防潮因子、颜料、助剂等制成，能有效抵御水汽侵蚀，防止墙面发霉、脱落。

- 适用范围：卫生间、浴室墙面及其他易受潮墙面。

- 使用方法：墙面基层处理干净后，用滚筒或喷枪均匀涂刷，一般涂刷2 - 3遍，每遍间隔2 - 3小时。

- 注意事项：漆液使用前需充分搅拌；施工时保持通风良好 。

4. 防潮石膏板

- 产品简介：以建筑石膏为主要原料，添加特殊防潮剂，纸面经过防水处理，具有良好的防潮性能和一定的强度。

- 适用范围：幼儿园卫生间、浴室顶棚吊顶。

- 使用方法：与吊顶龙骨配合安装，用自攻螺丝固定在龙骨上，板与板之间留3 - 5mm缝隙，用嵌