### **欧普 LED 吸顶灯产品说明书**

#### **一、产品基本信息**

* ****产品名称****：欧普 LED 吸顶灯
* ****型号****：MX1180-Y24-XX
* ****适用范围****：绿筑藏幽项目客房等室内照明区域
* ****执行标准****：GB 7000.1-2015《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》

#### **二、技术参数**

| **项目** | **参数** |
| --- | --- |
| 额定功率 | 24W |
| 光通量 | 2000 lm |
| 色温 | 4000K（暖白光） |
| 显色指数（Ra） | ≥85 |
| 工作电压 | AC 220V |
| 使用寿命 | ≥25000 小时 |

#### **三、产品特点**

1. ****高效节能****：采用 LED 光源，能耗低，光效高；
2. ****光线均匀****：专业光学设计，确保照明均匀度；
3. ****长寿命****：优质驱动电源，稳定耐用；
4. ****安全环保****：无频闪，无有害物质，符合绿色建筑要求。

#### **四、安装与使用说明**

* ****安装步骤****：关闭电源，固定底盘至天花板，连接电源线，安装灯罩并通电测试。
* ****使用注意****：避免频繁开关，清洁时断开电源，用干布擦拭。

#### **五、售后服务**

提供 × 年质保，非人为损坏免费维修更换。

### **欧普 LED 筒灯产品说明书**

#### **一、产品基本信息**

* ****产品名称****：欧普 LED 筒灯
* ****型号****：MD1106-Y12-XX
* ****适用范围****：绿筑藏幽项目走廊等公共区域
* ****执行标准****：GB 7000.202-2008《灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具》

#### **二、技术参数**

| **项目** | **参数** |
| --- | --- |
| 额定功率 | 12W |
| 光通量 | 1000 lm |
| 色温 | 4000K（暖白光） |
| 显色指数（Ra） | ≥82 |
| 工作电压 | AC 220V |
| 使用寿命 | ≥20000 小时 |

#### **三、产品特点**

1. ****紧凑设计****：适合嵌入式安装，节省空间；
2. ****光线集中****：精准配光，满足公共区域照明需求；
3. ****散热良好****：采用优质散热材料，保障稳定运行。

#### **四、安装与使用说明**

* ****安装步骤****：预留安装孔，断开电源，连接驱动电源与灯具，嵌入天花板并调试。
* ****使用注意****：禁止超电压使用，非专业人员勿拆解灯具。