**住区热环境设计报告书**

（规定性设计）

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 浙江庆元月山村村民活动中心 |
| 工程地点 | 丽水 |
| 设计编号 | 001 |
| 建设单位 | 建筑与城乡规划学院 |
| 设计单位 | 福州大学 |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月27日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 住区热环境TERA2024 |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13159186052 |

**目 录**

[1 住区概况 3](#_Toc20604)

[2 设计依据 4](#_Toc10513)

[3 计算规定 4](#_Toc20231)

[3.1 强制条文 4](#_Toc19764)

[3.2 规定性设计 5](#_Toc17651)

[4 计算参数 5](#_Toc32659)

[4.1 典型气象日气象参数 5](#_Toc16397)

[4.2 渗透面夏季逐时蒸发量 6](#_Toc27585)

[5 住区指标概览 7](#_Toc9902)

[6 强制性设计指标 7](#_Toc27518)

[6.1 平均迎风面积比 7](#_Toc27959)

[6.2 活动场地遮阳覆盖率 8](#_Toc9406)

[7 规定性设计指标 8](#_Toc127)

[7.1 底层通风架空率 8](#_Toc31978)

[7.2 绿化遮阳体叶面积指数 8](#_Toc21648)

[7.3 渗透蒸发指标 9](#_Toc13087)

[7.4 屋面绿化率 9](#_Toc16994)

[8 结论 9](#_Toc16761)

# 住区概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 | 浙江庆元月山村村民活动中心 | |
| 工程地点 | 丽水 | |
| 地理位置 | 北纬：28.45° | 东经：119.90° |
| 建筑气候区 | IIIB | |
| 主导风向 | 东北偏东 | |




图1.1 场地鸟瞰图




图1.2 场地平面图

# 设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019  
2. 《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013

# 计算规定

《城市居住区热环境设计标准》的指标体系包括必须满足的强制性条文，在此基础上采用规定性设计或评价性设计。

## 强制条文

（1）4.1.1 居住区的夏季平均迎风面积比应符合表4．1．1的规定。

**表4．1．1 居住区的夏季平均迎风面积比（ζs）限值**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑气候区 | I、II、VI、VII | III、V | IV |
| 平均迎风面积比 | ≤0.85 | ≤0.80 | ≤0.70 |

（2）4.2.1居住区夏季户外活动场地应有遮阳，遮阳覆盖率不应小于表4．2．1的规定。

**表4．2．1 居住区活动场地的遮阳覆盖率限值(％)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 场地 | 建筑气候区 | |
| I、II、VI、VII | III、IV、V |
| 广场 | 10 | 25 |
| 游憩场 | 15 | 30 |
| 停车场 | 15 | 30 |
| 人行道 | 25 | 50 |

## 规定性设计

（1）4.1.4：在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ建筑气候区，当夏季主导风向上的建筑物迎风面宽度超过80m时，该建筑底层的通风架空率不应小于10％。

（2）4.2.3：绿化遮阳体的叶面积指数不应小于3.0。

（3）4.3.1：居住区户外活动场地和人行道路地面应有雨水渗透与蒸发能力，渗透与蒸发指标不应低于表4.3.1的规定。

**表4．3．1 居住区地面渗透蒸发指标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 | I、II、VI、VII气候区 | | | III、IV、V气候区 | | |
| 渗透面积比率β（%） | 地面透水系数k（mm/s） | 蒸发量m（kg/㎡·d） | 渗透面积比率β（%） | 地面透水系数k（mm/s） | 蒸发量m（kg/㎡·d） |
| 广场 | 40 | 3 | 1.6 | 50 | 3 | 1.3 |
| 游憩场 | 50 | 60 |
| 停车场 | 60 | 70 |
| 人行道 | 50 | 60 |

（4）居住区内建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50％。

当以上4条有任意一条不能满足时候，需要进行评价性设计。

# 计算参数

## 典型气象日气象参数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻 | 干球温度 (℃) | 相对湿度(%) | 水平总辐射照度 (W/㎡) | 水平散射辐射照度 (W/㎡) | 风速(m/s) | 主导风向 |
| 0 | 28.1 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 东北偏东 |
| 1 | 27.8 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.9 |
| 2 | 27.5 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.5 |
| 3 | 27.3 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.1 |
| 4 | 27.3 | 84 | 0.00 | 0.00 | 1.0 |
| 5 | 27.2 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.4 |
| 6 | 27.2 | 85 | 96.00 | 74.00 | 0.2 |
| 7 | 27.4 | 83 | 266.00 | 172.00 | 0.7 |
| 8 | 28.2 | 80 | 381.00 | 173.00 | 0.8 |
| 9 | 29.9 | 72 | 527.00 | 242.00 | 0.9 |
| 10 | 31.7 | 65 | 632.00 | 268.00 | 0.8 |
| 11 | 33.8 | 59 | 656.00 | 299.00 | 1.1 |
| 12 | 35.2 | 57 | 640.00 | 321.00 | 1.3 |
| 13 | 36.3 | 52 | 556.00 | 339.00 | 1.2 |
| 14 | 36.6 | 48 | 419.00 | 304.00 | 3.6 |
| 15 | 34.8 | 51 | 360.00 | 266.00 | 2.4 |
| 16 | 33.5 | 54 | 250.00 | 194.00 | 2.9 |
| 17 | 33.4 | 54 | 149.00 | 119.00 | 2.4 |
| 18 | 32.0 | 59 | 59.00 | 48.00 | 1.8 |
| 19 | 31.2 | 64 | 0.00 | 0.00 | 1.4 |
| 20 | 30.6 | 67 | 0.00 | 0.00 | 1.9 |
| 21 | 30.0 | 71 | 0.00 | 0.00 | 1.3 |
| 22 | 29.8 | 72 | 0.00 | 0.00 | 1.0 |
| 23 | 29.4 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.9 |
| 日平均 | 30.7 | 69 | 207.96 | 117.46 | 1.3 |

## 渗透面夏季逐时蒸发量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻 | 水面(kg/(㎡.h)) | 绿地(kg/(㎡.h)) | 渗透型硬地 (kg/(㎡.h)) | 绿化屋面 (kg/(㎡.h)) |
| 0 | 0.09 | 0.24 | 0.07 | 0.19 |
| 1 | 0.10 | 0.19 | 0.06 | 0.15 |
| 2 | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.12 |
| 3 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 0.11 |
| 4 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.11 |
| 5 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.13 |
| 6 | 0.18 | 0.22 | 0.08 | 0.18 |
| 7 | 0.34 | 0.33 | 0.09 | 0.26 |
| 8 | 0.52 | 0.43 | 0.10 | 0.34 |
| 9 | 0.75 | 0.53 | 0.10 | 0.42 |
| 10 | 0.89 | 0.55 | 0.10 | 0.44 |
| 11 | 1.05 | 0.54 | 0.10 | 0.43 |
| 12 | 1.11 | 0.50 | 0.09 | 0.40 |
| 13 | 1.03 | 0.43 | 0.09 | 0.35 |
| 14 | 0.92 | 0.34 | 0.06 | 0.27 |
| 15 | 0.78 | 0.29 | 0.04 | 0.23 |
| 16 | 0.60 | 0.22 | 0.04 | 0.17 |
| 17 | 0.39 | 0.16 | 0.02 | 0.13 |
| 18 | 0.28 | 0.12 | 0.02 | 0.09 |
| 19 | 0.20 | 0.10 | 0.01 | 0.08 |
| 20 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
| 21 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 22 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |
| 23 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 日累计(kg/(㎡.d)) | 10.06 | 6.03 | 1.30 | 4.80 |

# 住区指标概览

|  |  |
| --- | --- |
| 指标 | 值 |
| 地块面积(㎡) | 6471.67 |
| 建筑密度 | 0.32 |
| 室外面积(㎡) | 4387.19 |
| 广场面积(㎡) | 704.35 |
| 道路面积(㎡) | 1318.32 |
| 绿地面积(㎡) | 281.22 |
| 水面面积(㎡) | 24.34 |
| 绿化屋面面积(㎡) | 0.00 |
| 乔木爬藤面积(㎡) | 1210.43 |
| 亭廊面积(㎡) | 428.44 |
| 渗透型硬地面积(㎡) | 1679.39 |
| 地表平均太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 地面粗糙系数 | 0.16 |
| 平均迎风面积比 | 0.70 |
| CTTC居住区热时间常数(h) | 10.05 |
| 绿化遮阳覆盖率(%) | 28 |
| 构筑物遮阳覆盖率(%) | 10 |
| 平均天空角系数 | 0.78 |
| 通风架空率() | 0 |

# 强制性设计指标

## 平均迎风面积比

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 | 迎风面积(㎡) | 最大可能 迎风面积(㎡) | 最大可能 迎风方向(°) | 迎风面积比 |
| 1 T7\_T6 | 258.01 | 368.02 | 80.00 | 0.7011 |
| 平均迎风面积比 | **0.701** | | | |
| 依据 | **《城市居住区热环境设计标准》4.1.1条** | | | |
| 标准要求 | **平均迎风面积比≤0.80** | | | |
| 结论 | **满足** | | | |

## 活动场地遮阳覆盖率

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地 | 遮阳面积(㎡) | 场地面积(㎡) | 遮阳覆盖率(%) | 覆盖率限值(%) |
| 广场 | 220.5 | 704.3 | 31 | 25 |
| 游憩场 | 65.5 | 66.9 | 98 | 30 |
| 人行道 | 716.5 | 1318.3 | 54 | 50 |
| 停车场 | 162.0 | 162.0 | 100 | 30 |
| 依据 | **《城市居住区热环境设计标准》4.2.1条** | | | |
| 标准要求 | **各类活动场地遮阳覆盖率不得低于标准要求限值** | | | |
| 结论 | **满足** | | | |

# 规定性设计指标

## 底层通风架空率

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 | 底层架空面积(㎡) | 基底面积(㎡) | 迎风面宽度(m) | 底层通风架空率(%) |
| 1 T7\_T6 | 0.0 | 2014.7 | 58.7 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.1.4条 | | | |
| 标准要求 | III、IV、V气候区，夏季主导风向迎风面积宽度超过80m时，底层通风架空率不应小于10% | | | |
| 结论 | 满足 | | | |

## 绿化遮阳体叶面积指数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 遮阳体类型 | 叶面积指数 | 面积(㎡) |
| 乔木 | LAI >= 3 | 1188 |
| LAI < 3 | 245 |
| 爬藤棚架 | LAI >= 3 | 362 |
| LAI < 3 | 178 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.2.3条 | |
| 标准要求 | 绿化遮阳体叶面积指数不应小于3.0 | |
| 结论 | 满足 | |

## 渗透蒸发指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 地面透水系数k(mm/s) | 蒸发量m (kg/(㎡·d)) |
| 广场 | 704 | 0.313 | 6.00 | 1.32 |
| 游憩场 | 67 | 0.030 | 3.22 | 1.32 |
| 人行道 | 1318 | 0.586 | 8.56 | 1.31 |
| 停车场 | 162 | 0.072 | 10.00 | 1.32 |
| 合计 | 2252 | 1.0 | 7.70 | 1.31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地面 | 渗透面积比率(%) | 限值(%) |
| 广场 | 100 | 50 |
| 游憩场 | 100 | 60 |
| 人行道 | 99 | 60 |
| 停车场 | 100 | 70 |
| 渗透与蒸发指标 | | | |
| 指标 | 值 | 限值 |
| 地面透水系数k(mm/s) | 7.70 | 3 |
| 蒸发量m(kg/(㎡·d)) | 1.31 | 1.3 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.3.1条 | |
| 标准要求 | 渗透面积比率、透水系数及蒸发量不应低于标准规定限值 | |
| 结论 | 满足 | |

## 屋面绿化率

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 | 屋面轮廓面积(㎡) | 屋顶绿化面积(㎡) | 可绿化屋面 面积(㎡) | 屋面绿化率(%) |
| 1 T7\_T6 | 2014.7 | 0.0 | 2014.7 | 0 |
| 合计 | 2014.7 | 0.0 | 2014.7 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.4.2条 | | | |
| 标准要求 | 建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50% | | | |
| 结论 | 不满足 | | | |

# 结论

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 检查项 | 结论 | 备注 |
| **强制性条文** | **平均迎风面积比** | **满足** | **强制条文，必须满足** |
| **活动场地遮阳覆盖率** | **满足** |
| 规定性设计 | 底层通风架空率 | 满足 | 不满足任意一条时，进行评价性设计 |
| 绿化遮阳体叶面积指数 | 满足 |
| 渗透蒸发指标 | 满足 |
| 屋面绿化率 | 不满足 |
| 结论 | | **不满足** | |