|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光等级 | 采光类型 | 设计照度要求(Lx) | 房间面积(m2) | 达标面积比例(%) | 结论 |
| 1 | 1001[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 74.20 | 100 | 满足 |
| 1002[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 450 | 74.20 | 100 | 满足 |
| 1009[文印间] | 复印室 | IV | 侧面 | 300 | 15.62 | 100 | 满足 |
| 1010[大厅] | 登录厅 | IV | 侧面 | 300 | 246.20 | 100 | 满足 |
| 1016[库房] | 库房 | V | 侧面 | 150 | 74.20 | 100 | 满足 |
| 2 | 2003[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 300 | 356.79 | 100 | 满足 |
| 2026[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 450 | 226.84 | 100 | 满足 |
| 3 | 3014[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 300 | 252.76 | 100 | 满足 |
| 3032[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 450 | 252.76 | 100 | 满足 |
| 房间类型 | 采光类型 | 设计照度(Lx) | 总面积(m2) | 达标面积比例(%) | 结论 |
| 办公室 | 侧面 | 450 | 74.20 | 100 | 满足 |
| 会议室 | 侧面 | 450 | 74.20 | 100 | 满足 |
| 复印室 | 侧面 | 300 | 15.62 | 100 | 满足 |
| 登录厅 | 侧面 | 300 | 246.20 | 100 | 满足 |
| 库房 | 侧面 | 150 | 74.20 | 100 | 满足 |
| 餐厅 | 侧面 | 300 | 609.55 | 100 | 满足 |
| 展厅（单层及顶层） | 侧面 | 450 | 479.60 | 100 | 满足 |
| 多区域面积加权平均 | 100 | **3分** |