# 隔声措施

1、先将施工墙面清理干净，然后进行找平处理，为后续施工做好准备。

1. 将隔音毡进行预铺，然后根据墙体大小进行裁减，注意裁减的时候要将搭接部位算进去，要求搭接长度至少在1公分以上。

3、从墙面一端开始，先在墙面涂上万能胶，可以均匀铺刷，也可以点涂，要求密封严实，无明显空腔即可。

4、隔音毡全部铺贴完成后，还需要在外层安装龙骨架，并用膨胀螺丝固定。

5、在龙骨架中填充吸音棉，最后再安装外层装饰即可。

6.做吊顶

在居住的时候，楼上人行走的脚步声，可能通过楼板传下来，所以在装修的时候，可以通过满铺吊顶的方式隔音，当然，单纯的吊顶不能起到好的隔音效果，而是要在吊顶内安装隔音棉，尤其要注意吊顶中的管道，要单独用隔音棉包裹，确保能够隔绝水流冲击的声音。