●设计建筑：

建筑面积(㎡):3129.70

单位面积年供热和供冷总耗电量(kWh/㎡):16.52 年总耗电量(kWh):51710.03

单位面积年供冷耗电量(kWh/㎡):15.88 年供冷耗电量(kWh):49699.00

单位面积年供热耗电量(kWh/㎡):0.64 年供热耗电量(kWh):2011.03

单位面积年耗冷量(kWh/㎡):55.58 年耗冷量(kWh):173946.50

单位面积年耗热量(kWh/㎡):1.47 年耗热量(kWh):4601.32

获取建筑模型...

获取节能标准...

●参照建筑：

建筑面积(㎡):3129.70

单位面积年供热和供冷总耗电量(kWh/㎡):19.29 年总耗电量(kWh):60369.82

单位面积年供冷耗电量(kWh/㎡):18.54 年供冷耗电量(kWh):58027.12

单位面积年供热耗电量(kWh/㎡):0.75 年供热耗电量(kWh):2342.70

单位面积年耗冷量(kWh/㎡):64.89 年耗冷量(kWh):203094.92

单位面积年耗热量(kWh/㎡):1.71 年耗热量(kWh):5360.20