|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | | 对标功能 | | 采光 等级 | | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | | 房间面积 (m2) | | 达标面积 (m2) | | 达标率 (%) |
| 1 | 1007[普通办公室] | | 办公室 | | III | | 混合 | 2.00 | | 74.12 | | 74.12 | | 100 |
| 1008[普通办公室] | | 办公室 | | III | | 混合 | 2.00 | | 42.79 | | 42.79 | | 100 |
| 1019[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 88.89 | | 88.89 | | 100 |
| 1021[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 19.18 | | 19.18 | | 100 |
| 1025[卧室] | | 卧室 | | IV | | 侧面 | 2.00 | | 18.92 | | 18.92 | | 100 |
| 1027[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 17.48 | | 17.48 | | 100 |
| 1032[休息室] | | 休息厅 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 17.17 | | 17.17 | | 100 |
| 1033[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 17.16 | | 17.16 | | 100 |
| 1035[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 16.65 | | 16.65 | | 100 |
| 1039[卧室] | | 卧室 | | IV | | 顶部 | 1.00 | | 16.21 | | 16.21 | | 100 |
| 1041[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 15.91 | | 15.91 | | 100 |
| 1043[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 13.12 | | 13.12 | | 100 |
| 1044[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 13.11 | | 13.11 | | 100 |
| 1045[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 13.11 | | 13.11 | | 100 |
| 1046[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 13.09 | | 13.09 | | 100 |
| 1047[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 13.09 | | 13.09 | | 100 |
| 1051[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 13.06 | | 13.06 | | 100 |
| 1053[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 13.06 | | 13.06 | | 100 |
| 1055[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 13.02 | | 13.02 | | 100 |
| 2 | 2006[酒吧、茶座] | | 餐厅 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 212.91 | | 212.91 | | 100 |
| 2014[卧室] | | 卧室 | | IV | | 顶部 | 1.00 | | 22.09 | | 22.09 | | 100 |
| 2016[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 20.78 | | 20.78 | | 100 |
| 2018[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 19.74 | | 19.74 | | 100 |
| 2020[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 19.20 | | 19.20 | | 100 |
| 2023[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 19.06 | | 19.06 | | 100 |
| 2026[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 18.61 | | 18.61 | | 100 |
| 2028[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 17.43 | | 17.43 | | 100 |
| 2031[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 17.24 | | 17.24 | | 100 |
| 2034[普通办公室] | | 办公室 | | III | | 顶部 | 2.00 | | 17.04 | | 17.04 | | 100 |
| 2036[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 16.37 | | 16.37 | | 100 |
| 2038[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 16.09 | | 16.09 | | 100 |
| 2040[卧室] | | 卧室 | | IV | | 顶部 | 1.00 | | 15.86 | | 15.86 | | 100 |
| 2048[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 13.08 | | 13.08 | | 100 |
| 2049[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 13.05 | | 13.05 | | 100 |
| 2050[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 13.05 | | 13.05 | | 100 |
| 2052[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 13.04 | | 13.04 | | 100 |
| 2054[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 13.04 | | 13.04 | | 100 |
| 2056[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 12.99 | | 12.99 | | 100 |
| 2057[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 12.97 | | 12.97 | | 100 |
| 2058[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 12.97 | | 12.97 | | 100 |
| 3 | 3009[卧室] | | 卧室 | | IV | | 顶部 | 1.00 | | 28.62 | | 28.62 | | 100 |
| 3010[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 27.45 | | 27.45 | | 100 |
| 3011[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 27.44 | | 27.44 | | 100 |
| 3012[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 27.31 | | 27.31 | | 100 |
| 3013[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 27.31 | | 27.31 | | 100 |
| 3015[卧室] | | 卧室 | | IV | | 顶部 | 1.00 | | 22.06 | | 22.06 | | 100 |
| 3017[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 20.73 | | 20.73 | | 100 |
| 3022[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 19.18 | | 19.18 | | 100 |
| 3024[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 18.97 | | 18.97 | | 100 |
| 3029[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 17.38 | | 17.38 | | 100 |
| 3037[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 1.00 | | 16.34 | | 16.34 | | 100 |
| 3042[卧室] | | 卧室 | | IV | | 顶部 | 1.00 | | 15.78 | | 15.78 | | 100 |
| 房间类型 | | 采光类型 | | 标准值 | | | | | 面积(m2) | | | | 达标率 (%) | | |
| 平均采光 系数(%) | | 室内天然光 设计照度(Lx) | | | 总面积 | | 达标面积 | |
| 办公室 | | 混合 | | 2.00 | | － | | | 116.91 | | 116.91 | | 100 | | |
| 卧室 | | 混合 | | 1.00 | | － | | | 750.74 | | 750.74 | | 100 | | |
| 卧室 | | 侧面 | | 2.00 | | 300 | | | 18.92 | | 18.92 | | 100 | | |
| 休息厅 | | 混合 | | 1.00 | | － | | | 17.17 | | 17.17 | | 100 | | |
| 卧室 | | 顶部 | | 1.00 | | － | | | 120.61 | | 120.61 | | 100 | | |
| 餐厅 | | 混合 | | 1.00 | | － | | | 212.91 | | 212.91 | | 100 | | |
| 办公室 | | 顶部 | | 2.00 | | － | | | 17.04 | | 17.04 | | 100 | | |
| 总计达标面积比例(%) | | | | | | | | | 100 | | | | | | |