禁烟标志设置情况

一、基本设置要求

强制范围

所有室内空间（包括办公区、走廊、电梯间等）及建筑主出入口处必须设置禁烟标识，明确禁止吸烟（含电子烟）。

需在醒目位置张贴国际通用禁烟标识，并标注“本区域禁止吸烟”“本单位为无烟单位”等中英文双语提示。

标识设计规范

内容要求：标识需包含禁止吸烟的图形（如带有斜杠的香烟图标）及文字说明，新增电子烟元素以明确禁烟范围。

颜色与尺寸：采用红色或黑色等醒目颜色，字体清晰可辨，尺寸适中（如A3或A4大小）。

材质与耐久性：优先选择不锈钢、高密度PVC或亚克力等耐用材质，确保长期使用不褪色、不破损。

特殊区域要求

室外吸烟区：若设置吸烟区，需在非吸烟区域设置指引标识，吸烟区需配备烟蒂收集器和“吸烟有害健康”警示标识。

公共区域：步行楼梯拐角处、公共交通工具（如电梯、出租车）内至少设置1个禁烟标识。

二、健康性能关联要求

三星级绿色建筑需确保室内空气质量达标，包括：

污染物浓度控制：室内氨、甲醛、苯等污染物浓度需比《室内空气质量标准》（GB/T 18883）限值降低20%，禁烟措施是达成这一目标的关键。

全装修要求：三星级建筑需全装修交付，装修材料需符合有害物质限量标准，禁烟标识的设置需与装修设计同步规划。

三、管理及申报要求

定期检查：物业需定期检查标识完整性，破损或模糊的标识需及时更换。

申报材料：申请三星级认证时，需提交禁烟标识设置的照片、设计图纸及管理制度文件，作为“健康舒适”类评分项的重要依据。

违规处理：若发现违规吸烟行为，需公示监督投诉电话并采取处罚措施。