|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光等级 | 采光类型 | 采光系数要求(%) | 房间面积(m2) | 达标面积(m2) | 达标率(%) |
| 1 | 1001[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 2559.00 | 2559.00 | 100 |
| 2 | 2001[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 2559.00 | 2559.00 | 100 |
| 3 | 3001[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 2271.00 | 2271.00 | 100 |
| 4 | 4001[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 1983.00 | 1983.00 | 100 |
| 5 | 5001[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 1695.00 | 1695.00 | 100 |
| 6~13,16~23,26~38 | X001[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 882.21 | 882.21 | 100 |
| X002[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 3.00 | 39.69 | 39.69 | 100 |
| X005[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 16.74 | 16.74 | 100 |
| X006[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 16.74 | 16.74 | 100 |
| X007[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 9.18 | 9.18 | 100 |
| X008[档案室] | 档案室 | IV | 侧面 | 2.00 | 9.18 | 9.18 | 100 |