|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | | 对标功能 | | 采光 等级 | | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) | | 房间面积 (m2) | 达标面积 比例(%) | | 结论 |
| 1 | 1001[普通办公室] | | 办公室 | | III | | 侧面 | 450 | | 74.20 | 100 | | 满足 |
| 1002[会议室] | | 会议室 | | III | | 侧面 | 450 | | 74.20 | 100 | | 满足 |
| 1009[文印间] | | 复印室 | | IV | | 侧面 | 300 | | 15.62 | 100 | | 满足 |
| 1010[大厅] | | 登录厅 | | IV | | 侧面 | 300 | | 246.20 | 100 | | 满足 |
| 1016[库房] | | 库房 | | V | | 侧面 | 150 | | 74.20 | 100 | | 满足 |
| 2 | 2003[餐厅] | | 餐厅 | | IV | | 侧面 | 300 | | 356.79 | 100 | | 满足 |
| 2026[展览馆] | | 展厅（单层及顶层） | | III | | 侧面 | 450 | | 226.84 | 100 | | 满足 |
| 3 | 3014[酒吧、茶座] | | 餐厅 | | IV | | 侧面 | 300 | | 252.76 | 100 | | 满足 |
| 3032[展览馆] | | 展厅（单层及顶层） | | III | | 侧面 | 450 | | 252.76 | 100 | | 满足 |
| 房间类型 | | 采光类型 | | 设计照度(Lx) | | 总面积(m2) | | | 达标面积比例(%) | | | 结论 | |
| 办公室 | | 侧面 | | 450 | | 74.20 | | | 100 | | | 满足 | |
| 会议室 | | 侧面 | | 450 | | 74.20 | | | 100 | | | 满足 | |
| 复印室 | | 侧面 | | 300 | | 15.62 | | | 100 | | | 满足 | |
| 登录厅 | | 侧面 | | 300 | | 246.20 | | | 100 | | | 满足 | |
| 库房 | | 侧面 | | 150 | | 74.20 | | | 100 | | | 满足 | |
| 餐厅 | | 侧面 | | 300 | | 609.55 | | | 100 | | | 满足 | |
| 展厅（单层及顶层） | | 侧面 | | 450 | | 479.60 | | | 100 | | | 满足 | |
| 多区域面积加权平均 | | | | | | | | | 100 | | | **3分** | |