场地周边公交站点位置说明书

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | XXXXX用房项目-职工之家项目 |
| 建设单位 | XXXXXX公司 |
| 设计单位 | XXXXXX公司 |
| 计算日期 | 2022年07月19日 |

目录

[1、条文说明 1](#_Toc18113)

[2、项目概况 1](#_Toc14379)

[3、场地公共交通设施说明 1](#_Toc27438)

[4、结论 2](#_Toc27103)

# 1、条文说明

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第 6.1.2条：“场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳。”

《湖南省绿色建筑工程设计要点》（2023年版）第4.1.6条“场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。”

# 2、项目概况

本项目位于湖南省长沙市。



# 3、场地公共交通设施说明

本项目场地出入口步行距离500m范围内有营盘路浏阳河大桥西、浏阳河路藠子园路口两个公交站点。



500m 范围内公交站点

# 4、结论

本项目场地出入口步行距离500m范围内有营盘路浏阳河大桥西、浏阳河路藠子园路口两个公交站点。满足《湖南省绿色建筑工程设计要点》（2023年版）第4.1.6条及《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第 6.1.2条要求。