|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 户型 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| 2 | 1-A | 2034[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.06 | 3.00 | 4.69 | 满足 |
| 2035[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.03 | 3.32 | 4.23 | 满足 |
| 1-B | 2028[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 13.80 | 2.58 | 5.36 | 满足 |
| 1-C | 2009[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.22 | 3.06 | 4.64 | 满足 |
| 1-D | 2014[多功能厅] | 会议厅 | III | 侧面 | 24.17 | 6.30 | 3.83 | 满足 |
| 1-J | 2008[西餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 18.55 | 7.09 | 2.61 | 满足 |
| 1-K | 2004[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 19.07 | 7.67 | 2.49 | 满足 |
| 3 | 1-5 | 3006[多功能厅] | 会议厅 | III | 侧面 | 13.81 | 3.42 | 4.03 | 满足 |
| 1-A | 3029[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.29 | 2.91 | 4.91 | 满足 |
| 3036[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.01 | 2.56 | 5.47 | 满足 |
| 1-B | 3023[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.21 | 2.98 | 4.77 | 满足 |
| 3027[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.03 | 3.10 | 4.52 | 满足 |
| 1-D | 3010[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.09 | 2.44 | 5.78 | 满足 |
| 1-D | 3039[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.27 | 5.23 | 2.73 | 满足 |
| 3040[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.28 | 5.18 | 2.76 | 满足 |
| 1-E | 3013[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 17.19 | 6.35 | 2.71 | 满足 |
| 1-F | 3041[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 15.95 | 6.37 | 2.50 | 满足 |
| 3042[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 15.35 | 6.33 | 2.43 | 满足 |
| 1-G | 3043[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.69 | 5.57 | 2.64 | 满足 |
| 3044[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.96 | 5.69 | 2.63 | 满足 |
| 1-H | 3003[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 19.27 | 7.02 | 2.74 | 满足 |
| 1-I | 3025[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 13.82 | 2.72 | 5.08 | 满足 |
| 3026[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 13.84 | 2.59 | 5.34 | 满足 |
| 1-J | 3032[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 13.83 | 2.73 | 5.07 | 满足 |
| 3033[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 13.89 | 2.88 | 4.82 | 满足 |
| 1-K | 3019[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 19.21 | 6.29 | 3.05 | 满足 |