|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光等级 | 采光类型 | 最大值 | 平均值 | 采光均匀度 | 结论 |
| 1 | 1004[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 12.10 | 2.28 | 5.30 | 满足 |
| 1005[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 13.81 | 3.62 | 3.81 | 满足 |
| 1010[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 16.70 | 7.19 | 2.32 | 满足 |
| 1011[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 16.56 | 3.48 | 4.76 | 满足 |
| 1013[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 9.24 | 3.56 | 2.60 | 满足 |
| 1024[会客室] | 客房 | IV | 侧面 | 28.13 | 6.06 | 4.64 | 满足 |
| 1025[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 14.38 | 2.74 | 5.24 | 满足 |
| 1027[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 17.96 | 4.86 | 3.69 | 满足 |
| 2 | 2037[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.24 | 3.00 | 4.74 | 满足 |
| 2038[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.46 | 3.11 | 4.65 | 满足 |
| 2039[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 16.09 | 3.04 | 5.29 | 满足 |
| 2041[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.21 | 3.06 | 4.65 | 满足 |
| 2043[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 13.74 | 2.44 | 5.64 | 满足 |
| 2044[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 13.15 | 4.94 | 2.66 | 满足 |
| 2046[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 15.84 | 3.02 | 5.25 | 满足 |
| 2047[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.99 | 4.88 | 3.07 | 满足 |
| 2048[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.97 | 2.79 | 5.36 | 满足 |
| 2059[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.60 | 3.33 | 4.39 | 满足 |
| 2061[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.89 | 5.91 | 2.52 | 满足 |
| 2067[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 3.38 | 3.32 | 1.02 | 满足 |