|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| 1 | 1001[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 18.60 | 3.98 | 4.68 | 满足 |
| 1002[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 19.26 | 5.26 | 3.66 | 满足 |
| 1005[活动区] | 活动区 | III | 侧面 | 6.22 | 4.42 | 1.41 | 满足 |
| 1006[活动区] | 活动区 | III | 侧面 | 16.73 | 3.13 | 5.34 | 满足 |
| 1007[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 18.06 | 3.85 | 4.69 | 满足 |
| 1009[活动室] | 活动室 | III | 侧面 | 17.80 | 5.13 | 3.47 | 满足 |
| 1010[活动室] | 活动室 | III | 侧面 | 16.99 | 3.27 | 5.19 | 满足 |
| 1011[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 17.08 | 3.92 | 4.36 | 满足 |
| 1012[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 17.41 | 3.58 | 4.86 | 满足 |
| 1015[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 16.58 | 3.80 | 4.36 | 满足 |
| 1017[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 5.68 | 4.14 | 1.37 | 满足 |
| 1019[教具储藏室] | 办公室 | III | 侧面 | 5.75 | 3.97 | 1.45 | 满足 |
| 1020[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 5.08 | 3.42 | 1.48 | 满足 |
| 1021[隔离室] | 治疗室 | III | 侧面 | 4.78 | 3.47 | 1.38 | 满足 |
| 1024[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 5.67 | 4.22 | 1.34 | 满足 |
| 1025[衣帽储藏室] | 办公室 | III | 侧面 | 4.89 | 3.65 | 1.34 | 满足 |
| 1029[衣帽储藏室] | 办公室 | III | 侧面 | 4.44 | 3.44 | 1.29 | 满足 |
| 2 | 2001[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 6.75 | 1.77 | 3.82 | 满足 |
| 2002[活动室] | 活动室 | III | 侧面 | 12.52 | 3.31 | 3.79 | 满足 |
| 2003[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 11.05 | 1.88 | 5.88 | 满足 |
| 2005[多功能活动区] | 多功能活动区 | III | 侧面 | 9.58 | 3.72 | 2.57 | 满足 |
| 2006[活动室] | 活动室 | III | 侧面 | 11.23 | 3.43 | 3.27 | 满足 |
| 2007[活动区] | 活动区 | III | 侧面 | 4.72 | 2.26 | 2.09 | 满足 |
| 2008[睡眠区] | 睡眠区 | III | 侧面 | 10.35 | 3.58 | 2.89 | 满足 |
| 2009[活动区] | 活动区 | III | 侧面 | 12.01 | 4.92 | 2.44 | 满足 |
| 2012[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 10.94 | 4.82 | 2.27 | 满足 |
| 2013[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 13.16 | 5.93 | 2.22 | 满足 |
| 2015[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 9.87 | 2.31 | 4.28 | 满足 |
| 2018[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 9.87 | 4.28 | 2.31 | 满足 |
| 2021[衣帽储藏] | 办公室 | III | 侧面 | 4.69 | 3.04 | 1.54 | 满足 |
| 2022[衣帽储藏室] | 办公室 | III | 侧面 | 4.42 | 3.33 | 1.33 | 满足 |
| 2029[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.35 | 3.79 | 5.37 | 满足 |
| 2031[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 3.49 | 2.09 | 1.66 | 满足 |
| 2032[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 4.39 | 2.98 | 1.47 | 满足 |
| 2033[活动室] | 活动室 | III | 侧面 | 2.69 | 1.82 | 1.48 | 满足 |
| 2034[活动室] | 活动室 | III | 侧面 | 3.85 | 2.09 | 1.84 | 满足 |
| 2040[储藏间] | 办公室 | III | 侧面 | 4.97 | 3.04 | 1.63 | 满足 |
| 2050[洗衣房] | 多功能活动区 | III | 侧面 | 11.87 | 3.37 | 3.52 | 满足 |
| 2051[储藏室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.61 | 3.34 | 3.48 | 满足 |
| 2052[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 9.37 | 3.49 | 2.69 | 满足 |
| 2055[衣帽储藏室] | 办公室 | III | 侧面 | 4.56 | 3.39 | 1.34 | 满足 |
| 2057[衣帽储藏室] | 办公室 | III | 侧面 | 3.71 | 2.75 | 1.35 | 满足 |