|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| 1 | 1010 | 起居室 | IV | 侧面 | 15.25 | 3.93 | 3.88 | 满足 |
| 1011 | 起居室 | IV | 侧面 | 12.95 | 2.46 | 5.27 | 满足 |
| 1017 | 卧室 | IV | 侧面 | 12.08 | 3.48 | 3.47 | 满足 |
| 1018 | 卧室 | IV | 侧面 | 16.43 | 4.57 | 3.59 | 满足 |
| 1019 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.20 | 2.28 | 4.91 | 满足 |
| 1020 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.70 | 2.26 | 5.17 | 满足 |
| 1021 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.76 | 2.46 | 4.78 | 满足 |
| 1022 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.80 | 2.45 | 4.82 | 满足 |
| 1024 | 起居室 | IV | 侧面 | 9.72 | 2.41 | 4.04 | 满足 |
| 1025 | 起居室 | IV | 侧面 | 13.40 | 6.81 | 1.97 | 满足 |
| 1026 | 起居室 | IV | 侧面 | 30.05 | 6.55 | 4.59 | 满足 |
| 1027 | 起居室 | IV | 侧面 | 14.19 | 4.52 | 3.14 | 满足 |
| 1028 | 起居室 | IV | 侧面 | 14.17 | 4.46 | 3.17 | 满足 |
| 1029 | 起居室 | IV | 侧面 | 12.21 | 2.88 | 4.24 | 满足 |
| 1030 | 起居室 | IV | 侧面 | 12.01 | 2.89 | 4.15 | 满足 |
| 1031 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.29 | 4.39 | 3.48 | 满足 |
| 1032 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.94 | 4.84 | 3.29 | 满足 |
| 1033 | 起居室 | IV | 侧面 | 12.16 | 2.86 | 4.25 | 满足 |
| 1034 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.12 | 4.55 | 3.32 | 满足 |
| 1035 | 起居室 | IV | 侧面 | 11.66 | 2.92 | 3.99 | 满足 |
| 1036 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.94 | 4.77 | 3.34 | 满足 |
| 1037 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.83 | 4.58 | 3.46 | 满足 |
| 1038 | 卧室 | IV | 侧面 | 16.07 | 4.59 | 3.50 | 满足 |
| 1039 | 起居室 | IV | 侧面 | 16.33 | 3.78 | 4.32 | 满足 |
| 1042 | 起居室 | IV | 侧面 | 21.68 | 6.24 | 3.47 | 满足 |
| 1047 | 起居室 | IV | 侧面 | 11.81 | 2.06 | 5.72 | 满足 |
| 1062 | 起居室 | IV | 侧面 | 13.84 | 4.25 | 3.25 | 满足 |
| 1063 | 起居室 | IV | 侧面 | 11.34 | 3.40 | 3.33 | 满足 |
| 1065 | 起居室 | IV | 侧面 | 10.46 | 2.75 | 3.80 | 满足 |
| 1066 | 起居室 | IV | 侧面 | 10.53 | 2.74 | 3.85 | 满足 |
| 1067 | 起居室 | IV | 侧面 | 13.07 | 3.46 | 3.77 | 满足 |
| 1068 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.36 | 1.24 | 1.91 | 满足 |