|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) | 房间面积 (m2) | 平均时数 (h/d) | 达标情况 |
| 3 | 3003 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 52.43 | 9.5 | 是 |
| 3004 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 52.43 | 6.7 | 是 |
| 3018 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 42.75 | 9.7 | 是 |
| 3019 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 42.75 | 9.7 | 是 |
| 3020 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 42.75 | 9.7 | 是 |
| 3021 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 41.83 | 9.7 | 是 |
| 3022 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 41.83 | 9.5 | 是 |
| 3023 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 41.83 | 9.4 | 是 |
| 3033 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 20.52 | 9.5 | 是 |
| 3036 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 20.52 | 9.5 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间类型 | 采光类型 | 标准值 | | 总面积 (m2) | 平均时数 (h/d) | 达标情况 |
| 平均采光 系数(%) | 室内天然光 设计照度(Lx) |
| 办公室 | 侧面 | 3.30 | 450 | 399.65 | 9.5 | 是 |
| 多面积加权平均时数(小时/天) | | | | **9.5** | | |