## 窗墙比

### 窗墙比

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| 南向 | 南-默认立面 | 230.25 | 2069.23 | 0.11 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 北-默认立面 | 213.73 | 2045.97 | 0.10 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 东-默认立面 | 83.06 | 1193.09 | 0.07 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 西-默认立面 | 98.70 | 1193.33 | 0.08 | 0.70 | 适宜 |
| 《标准》依据 | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.2条 |
| 标准要求 | 寒冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |
| 结论 | 适宜 |

### 外窗表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 合计面积（㎡） |
| 南向 | 南-默认立面230.25 | C1000 1060 | 1.00×1.06 | 2 | 1 | 1.06 | 1.06 |
| C1000 1060 | 1.00×1.06 | 2 | 1 | 1.06 | 1.06 |
| C1000 1060 | 1.00×1.06 | 2 | 1 | 1.06 | 1.06 |
| C1000 1060 | 1.00×1.06 | 2 | 1 | 1.06 | 1.06 |
| C1000 1060 | 1.00×1.06 | 2 | 1 | 1.06 | 1.06 |
| C1000 1060 | 1.00×1.06 | 2 | 1 | 1.06 | 1.06 |
| C1000 1230 | 1.00×1.23 | 1 | 1 | 1.23 | 1.23 |
| C1000 1230 | 1.00×1.23 | 1 | 1 | 1.23 | 1.23 |
| C1000 1230 | 1.00×1.23 | 1 | 1 | 1.23 | 1.23 |
| C1000 1230 | 1.00×1.23 | 1 | 1 | 1.23 | 1.23 |
| C1000 1230 | 1.00×1.23 | 1 | 1 | 1.23 | 1.23 |
| C1000 1230 | 1.00×1.23 | 1 | 1 | 1.23 | 1.23 |
| C1200 1430 | 1.20×1.43 | 1 | 1 | 1.72 | 1.72 |
| C1200 906 | 1.20×0.91 | 2 | 1 | 1.09 | 1.09 |
| C1200 906 | 1.20×0.91 | 2 | 1 | 1.09 | 1.09 |
| C1206 | 1.20×0.60 | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 |
| C1206 | 1.20×0.60 | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 |
| C1206 | 1.20×0.60 | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 |
| C1206 | 1.20×0.60 | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 |
| C1210 1060 | 1.21×0.82 | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| C1210 1060 | 1.21×0.82 | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| C1210 1230 | 1.21×0.96 | 1 | 1 | 1.16 | 1.16 |
| C1210 1230 | 1.21×0.96 | 1 | 1 | 1.16 | 1.16 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 2 | 1.30 | 2.61 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 2 | 1.30 | 2.61 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1237 1060 | 1.24×1.06 | 2 | 1 | 1.31 | 1.31 |
| C1237 1060 | 1.24×1.06 | 2 | 1 | 1.31 | 1.31 |
| C1237 1060 | 1.24×1.06 | 2 | 1 | 1.31 | 1.31 |
| C1237 1060 | 1.24×1.06 | 2 | 1 | 1.31 | 1.31 |
| C1237 1060 | 1.24×1.06 | 2 | 1 | 1.31 | 1.31 |
| C1237 1060 | 1.24×1.06 | 2 | 1 | 1.31 | 1.31 |
| C1237 1230 | 1.24×1.23 | 1 | 1 | 1.52 | 1.52 |
| C1237 1230 | 1.24×1.23 | 1 | 1 | 1.52 | 1.52 |
| C1237 1230 | 1.24×1.23 | 1 | 1 | 1.52 | 1.52 |
| C1237 1230 | 1.24×1.23 | 1 | 1 | 1.52 | 1.52 |
| C1237 1230 | 1.24×1.23 | 1 | 1 | 1.52 | 1.52 |
| C1237 1230 | 1.24×1.23 | 1 | 1 | 1.52 | 1.52 |
| C1300 1060 | 1.30×1.06 | 2 | 1 | 1.38 | 1.38 |
| C1300 1060 | 1.30×1.06 | 2 | 1 | 1.38 | 1.38 |
| C1300 1060F | 1.30×1.06 | 2 | 1 | 1.38 | 1.38 |
| C1300 1060F | 1.30×1.06 | 2 | 1 | 1.38 | 1.38 |
| C1300 1230F | 1.30×1.23 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 |
| C1300 1230F | 1.30×1.23 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 |
| C1300 1230F | 1.30×1.23 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 |
| C1300 1230F | 1.30×1.23 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 2 | 2.70 | 5.40 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C2145 1230 | 2.15×1.23 | 1 | 1 | 2.64 | 2.64 |
| C2145 1230 | 2.15×1.23 | 1 | 1 | 2.64 | 2.64 |
| C2150 1430 | 2.15×1.43 | 1 | 1 | 3.07 | 3.07 |
| C2150 1430 | 2.15×1.43 | 1 | 1 | 3.07 | 3.07 |
| C2150 1430 | 2.15×1.43 | 1 | 1 | 3.07 | 3.07 |
| C2150 906 | 2.15×0.91 | 2 | 1 | 1.95 | 1.95 |
| C2150 906 | 2.15×0.91 | 2 | 1 | 1.95 | 1.95 |
| C2150 906 | 2.15×0.91 | 2 | 1 | 1.95 | 1.95 |
| C2150 906 | 2.15×0.91 | 2 | 1 | 1.95 | 1.95 |
| 北向 | 北-默认立面213.73 | C1000 1060 | 1.00×1.06 | 2 | 1 | 1.06 | 1.06 |
| C1000 1060 | 1.00×1.06 | 2 | 1 | 1.06 | 1.06 |
| C1000 1060 | 1.00×1.06 | 2 | 1 | 1.06 | 1.06 |
| C1000 1060 | 1.00×1.06 | 2 | 1 | 1.06 | 1.06 |
| C1000 1230 | 1.00×1.23 | 1 | 2 | 1.23 | 2.46 |
| C1000 1230 | 1.00×1.23 | 1 | 1 | 1.23 | 1.23 |
| C1000 1230 | 1.00×1.23 | 1 | 1 | 1.23 | 1.23 |
| C1170 1230 | 1.17×1.23 | 1 | 2 | 1.44 | 2.88 |
| C1170 1230 | 1.17×1.23 | 2 | 1 | 1.44 | 1.44 |
| C1170 1230 | 1.17×1.23 | 2 | 1 | 1.44 | 1.44 |
| C1170 1430a | 1.17×1.43 | 1 | 1 | 1.67 | 1.67 |
| C1170 1430a | 1.17×1.43 | 1 | 1 | 1.67 | 1.67 |
| C1200 1430 | 1.20×1.43 | 1 | 1 | 1.72 | 1.72 |
| C1200 906 | 1.20×0.91 | 2 | 1 | 1.09 | 1.09 |
| C1200 906 | 1.20×0.91 | 2 | 1 | 1.09 | 1.09 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 2 | 1.30 | 2.61 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1060 | 1.23×1.06 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1230 1230 | 1.23×1.23 | 1 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| C1237 1060 | 1.24×1.06 | 2 | 1 | 1.31 | 1.31 |
| C1237 1060 | 1.24×1.06 | 2 | 1 | 1.31 | 1.31 |
| C1237 1060 | 1.24×1.06 | 2 | 1 | 1.31 | 1.31 |
| C1237 1060 | 1.24×1.06 | 2 | 1 | 1.31 | 1.31 |
| C1237 1060 | 1.24×1.06 | 2 | 1 | 1.31 | 1.31 |
| C1237 1060 | 1.24×1.06 | 2 | 1 | 1.31 | 1.31 |
| C1237 1060 | 1.24×1.06 | 2 | 1 | 1.31 | 1.31 |
| C1237 1230 | 1.24×1.23 | 1 | 1 | 1.52 | 1.52 |
| C1237 1230 | 1.24×1.23 | 1 | 1 | 1.52 | 1.52 |
| C1237 1230 | 1.24×1.23 | 1 | 1 | 1.52 | 1.52 |
| C1237 1230 | 1.24×1.23 | 1 | 1 | 1.52 | 1.52 |
| C1237 1230 | 1.24×1.23 | 1 | 1 | 1.52 | 1.52 |
| C1300 1060 | 1.30×1.06 | 2 | 1 | 1.38 | 1.38 |
| C1300 1060 | 1.30×1.06 | 2 | 1 | 1.38 | 1.38 |
| C1300 1230Fa | 1.30×1.23 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 |
| C1300 1230Fa | 1.30×1.23 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1~2 | 22 | 2.70 | 59.40 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 2 | 2.70 | 5.40 |
| C1900 1060 | 1.90×1.06 | 2 | 1 | 2.01 | 2.01 |
| C1900 1060 | 1.90×1.06 | 2 | 1 | 2.01 | 2.01 |
| C1900 1230 | 1.90×1.23 | 1 | 1 | 2.34 | 2.34 |
| C1900 1230 | 1.90×1.23 | 1 | 1 | 2.34 | 2.34 |
| C2150 1430 | 2.15×1.43 | 1 | 2 | 3.07 | 6.15 |
| C2150 1430 | 2.15×1.43 | 1 | 1 | 3.07 | 3.07 |
| C2150 1430 | 2.15×1.43 | 1 | 1 | 3.07 | 3.07 |
| C2150 906 | 2.15×0.91 | 2 | 1 | 1.95 | 1.95 |
| C2150 906 | 2.15×0.91 | 2 | 1 | 1.95 | 1.95 |
| C2150 906 | 2.15×0.91 | 2 | 1 | 1.95 | 1.95 |
| C2150 906 | 2.15×0.91 | 2 | 1 | 1.95 | 1.95 |
| C2200 1060 | 2.20×1.06 | 1 | 3 | 2.33 | 7.00 |
| C930 1060 | 0.93×1.06 | 2 | 1 | 0.99 | 0.99 |
| C930 1060 | 0.93×1.06 | 2 | 1 | 0.99 | 0.99 |
| C930 1060 | 0.93×1.06 | 2 | 1 | 0.99 | 0.99 |
| C930 1060 | 0.93×1.06 | 2 | 1 | 0.99 | 0.99 |
| C930 1060 | 0.93×1.06 | 2 | 1 | 0.99 | 0.99 |
| C930 1060 | 0.93×1.06 | 2 | 1 | 0.99 | 0.99 |
| C930 1060 | 0.93×1.06 | 2 | 1 | 0.99 | 0.99 |
| C930 1060 | 0.93×1.06 | 2 | 1 | 0.99 | 0.99 |
| C930 1060 | 0.93×1.06 | 2 | 1 | 0.99 | 0.99 |
| C930 1060 | 0.93×0.82 | 2 | 5 | 0.77 | 3.83 |
| C930 1230 | 0.93×1.23 | 1 | 1 | 1.14 | 1.14 |
| C930 1230 | 0.93×1.23 | 1 | 5 | 1.14 | 5.72 |
| C930 1230 | 0.93×1.23 | 1 | 1 | 1.14 | 1.14 |
| 东向 | 东-默认立面83.06 | C1170 1430b | 1.17×1.43 | 1 | 1 | 1.67 | 1.67 |
| C1170 1430b | 1.17×1.43 | 1 | 1 | 1.67 | 1.67 |
| C1300 1060F | 1.30×1.06 | 2 | 1 | 1.38 | 1.38 |
| C1300 1060F | 1.30×1.06 | 2 | 1 | 1.38 | 1.38 |
| C1300 1060F | 1.30×1.06 | 2 | 1 | 1.38 | 1.38 |
| C1300 1060F | 1.30×1.06 | 2 | 1 | 1.38 | 1.38 |
| C1300 1230F | 1.30×1.23 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 |
| C1300 1230F | 1.30×1.23 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 |
| C1300 1230F | 1.30×1.23 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 |
| C1300 1230F | 1.30×1.23 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 |
| C1530 1060 | 1.53×1.06 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
| C1530 1060 | 1.53×1.06 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
| C1530 1060 | 1.53×1.06 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
| C1530 1060 | 1.53×1.06 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
| C1530 1060 | 1.53×1.06 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
| C1530 1060 | 1.53×1.06 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
| C1530 1060 | 1.53×1.06 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
| C1530 1060 | 1.53×1.06 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
| C1530 1060 | 1.53×1.06 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
| C1530 1060 | 1.53×1.06 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
| C1530 1060 | 1.53×1.06 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |
| C1580 1060 | 1.58×1.06 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 |
| C1580 1230F | 1.58×1.23 | 1 | 1 | 1.94 | 1.94 |
| C1600 1060 | 1.60×1.06 | 2 | 1 | 1.70 | 1.70 |
| C1600 1230 | 1.60×1.23 | 1 | 1 | 1.97 | 1.97 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| C2200 1060 | 2.20×1.06 | 1 | 3 | 2.33 | 7.00 |
| C2200 1060 | 2.20×1.06 | 2 | 1 | 2.33 | 2.33 |
| C2200 1060 | 2.20×1.06 | 2 | 1 | 2.33 | 2.33 |
| C2200 1230 | 2.20×1.23 | 1 | 1 | 2.71 | 2.71 |
| C2200 1230 | 2.20×1.23 | 1 | 1 | 2.71 | 2.71 |
| C900 1230 | 0.90×1.23 | 1~2 | 2 | 1.11 | 2.21 |
| 西向 | 西-默认立面98.70 | C1300 1060F | 1.30×1.06 | 2 | 1 | 1.38 | 1.38 |
| C1300 1060F | 1.30×1.06 | 2 | 1 | 1.38 | 1.38 |
| C1300 1060F | 1.30×1.06 | 2 | 1 | 1.38 | 1.38 |
| C1300 1060F | 1.30×1.06 | 2 | 1 | 1.38 | 1.38 |
| C1300 1230F | 1.30×1.23 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 |
| C1300 1230F | 1.30×1.23 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 |
| C1300 1230F | 1.30×1.23 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 |
| C1300 1230F | 1.30×1.23 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 |
| C1530 1060 | 1.53×1.06 | 2 | 2 | 1.62 | 3.24 |
| C1530 1060 | 1.53×1.06 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
| C1530 1060 | 1.53×1.06 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
| C1530 1060 | 1.53×1.06 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
| C1530 1060 | 1.53×1.06 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
| C1530 1060 | 1.53×1.06 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
| C1530 1060 | 1.53×1.06 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
| C1530 1060 | 1.53×1.06 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1~2 | 2 | 1.88 | 3.76 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1~2 | 2 | 1.88 | 3.76 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |
| C1530 1230 | 1.53×1.23 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |
| C1580 1060 | 1.58×1.06 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 |
| C1580 1230 | 1.58×1.23 | 1 | 1 | 1.94 | 1.94 |
| C1600 1060 | 1.60×1.06 | 2 | 1 | 1.70 | 1.70 |
| C1600 1230 | 1.60×1.23 | 1 | 1 | 1.97 | 1.97 |
| C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 |
| c2115 | 2.10×1.50 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 |
| C2200 1060 | 2.20×1.06 | 1 | 7 | 2.33 | 16.32 |
| C2200 1060 | 2.20×1.06 | 1 | 1 | 2.33 | 2.33 |
| C2200 1060 | 2.20×1.06 | 2 | 1 | 2.33 | 2.33 |
| C2200 1060 | 2.20×1.06 | 2 | 1 | 2.33 | 2.33 |
| C2200 1230 | 2.20×1.23 | 1 | 1 | 2.71 | 2.71 |
| C2200 1230 | 2.20×1.23 | 1 | 1 | 2.71 | 2.71 |
| C900 1060 | 0.90×1.06 | 2 | 1 | 0.95 | 0.95 |
| C900 1230 | 0.90×1.23 | 1~2 | 2 | 1.11 | 2.21 |