# 工程概况

该项目位于山西吕梁学院离石师范分校艺术楼，于2000年开始设计并施工，02年竣工投入使用。总体规划符合防火安全要求。该建筑总建筑面积为：3830.1㎡。结构形式为砖混结构，此建筑为公共建筑。一共六层，是错层建筑，层高全为3.6m。外墙为370mm厚粘土实心砖，窗户为单框双玻层铝合金推拉窗，屋面防水层为三毡四油一砂。