#### 4.2.10 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

**1 得分自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 |  3  |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 | 3  |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 | 3  |
| 合计 | 9 | 9  |

**2 评价要点**

|  |  |
| --- | --- |
| 类型 | 项目情况 |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 | 100% |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 | 100% |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 | 100% |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

|  |
| --- |
| 外墙采用真石漆外墙面；防水材料屋面采用SBS改性沥青防水卷材，卫生间采用1.5厚聚合物水泥防水涂料；室内地面采用耐磨性好的防滑地砖，顶棚采用水泥砂浆顶棚刷白色涂料。 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：

|  |
| --- |
| 建筑专业施工图。 |