#### 5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）

**1 得分自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| 1 | 选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上 | 5 | 5 |
| 2 | 选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上 | 8 |

**2 评价要点**

|  |  |
| --- | --- |
| 装饰装修材料 | 有害物限量 |
| 内墙涂料 | VOC含量≤10g/L |
| 内墙涂料 | 甲醛含量≤10mg/kg |
| 内墙涂料 | 总挥发性有机化合物（TVOC）≤1.0mg/m3 |
| 腻子 | VOC含量≤5g/L |
| 腻子 | 甲醛含量≤5mg/kg |
| 腻子 | 总挥发性有机化合物（TVOC）≤1.0mg/m3 |
|  |  |
|  |  |

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：

|  |
| --- |
| 室内装饰装修材料的有害物质含量符合现行国家标准《绿色产品评价 涂料》GB/T35602的规定，陶瓷地砖的有害物质含量符合现行国家标准《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》GB/T35610的规定。 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）装修竣工图及说明文件；

2）工程决算材料清单、产品检验报告；

3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：

|  |
| --- |
| 建筑专业施工图。 |