#### 7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）

**1 得分自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| 1 | 住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10% | 8 |  |
| 2 | 公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8% | 8 | 8 |
| 合计 | | 8 | 8 |

**2 评价要点**

停车方式：机械式停车库、地下停车库、停车楼、其他方式 地面停车

住宅：地面停车位数量： ，住宅总套数： ，停车位套数比： %。

公建：地面停车占地面积： 700 m2，总建设用地面积： 55468.46 m2，停车位占地比： 1.3 %。

请简要说明停车方式及建设情况。

|  |
| --- |
| 本项目总用地面积为55468.46m²，地面停车占地面积为700m²，地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率为1.3%，小于8%，满足本条要求，本条得8分。 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；

2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；

3）地面停车率计算书。

实际提交材料：

|  |
| --- |
| 总平面图 |