#### 4.2.6 采用建筑保温与结构一体化技术。（8分）

**1 得分自评**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| 采用建筑保温与结构一体化技术 | 8 | 8 |
| 合计 | 8 | 8 |

**2 评价要点**

采用建筑保温与结构一体化技术：是、否

简要论述该项技术做法：

|  |
| --- |
| 本工程按照《唐山住建局关于加快我市建筑保温与结构一体化技术推广工作的通知》（唐住建发[2020]1号）,所有单体采用建筑保温与结构一体化；剪力墙结构一体化措施为保温与外墙一体化浇筑，框架结构一体化措施为采用自保温砌块及保温与梁柱一体化浇筑。 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1. 建筑专业施工图及设计说明；

2. 结构施工图及设计说明。

实际提交材料：

|  |
| --- |
| 建筑施工图与设计说明  结构施工图与设计说明 |