|  |
| --- |
|  |
| 窗地面积比计算书 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 温州某大学城社区设计 |
| 委托单位： | 温州某大学 |
| 咨询单位： |  |
| 编制人： | 王燕林 |
| 负责人： |  |

 |
|  |
|  |

**声明：**

1. 本报告相关人员签字不全无效；

2. 本报告经涂改和复印均无效；

3. 本报告仅用于指定项目，非本项目无效。

目 录

目 录 I

1. A1户型窗地面积比计算 2

2. A2户型窗地面积比计算 2

3. B1户型窗地面积比计算 2

4. B2户型窗地面积比计算 2

5. B3户型窗地面积比计算 3

6. B4户型窗地面积比计算 3

7. 结论 3

# A1户型窗地面积比计算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间类型 | 窗户面积/m² | 房间面积/m² | 窗地面积比 | 判定 |
| 起居室 | 7.5 | 21.84 | 0.34 | 大于1/5 |
| 卧室1 | 6.25 | 13.94 | 0.45 | 大于1/5 |
| 卧室2 | 7.02 | 12.21 | 0.57 | 大于1/5 |

# A2户型窗地面积比计算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间类型 | 窗户面积/m² | 房间面积/m² | 窗地面积比 | 判定 |
| 起居室 | 7.5 | 17.40 | 0.43 | 大于1/5 |
| 卧室1 | 6.25 | 13.94 | 0.45 | 大于1/5 |
| 卧室2 | 7.02 | 12.21 | 0.57 | 大于1/5 |

# B1户型窗地面积比计算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间类型 | 窗户面积/m² | 房间面积/m² | 窗地面积比 | 判定 |
| 起居室 | 15.00 | 20.80 | 0.72 | 大于1/5 |
| 卧室 | 5.75 | 14.19 | 0.41 | 大于1/5 |

# B2户型窗地面积比计算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间类型 | 窗户面积/m² | 房间面积/m² | 窗地面积比 | 判定 |
| 起居室 | 7.8 | 28.08 | 0.28 | 大于1/5 |
| 卧室 | 5.75 | 14.19 | 0.41 | 大于1/5 |

# B3户型窗地面积比计算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间类型 | 窗户面积/m² | 房间面积/m² | 窗地面积比 | 判定 |
| 起居室 | 7.8 | 28.08 | 0.28 | 大于1/5 |
| 卧室 | 5.75 | 14.19 | 0.41 | 大于1/5 |

# B4户型窗地面积比计算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间类型 | 窗户面积/m² | 房间面积/m² | 窗地面积比 | 判定 |
| 起居室 | 15.00 | 21.60 | 0.69 | 大于1/5 |
| 卧室 | 5.75 | 14.19 | 0.41 | 大于1/5 |

# 结论

项目建筑卧室、起居室的窗地面积比均大于1/5。