### 6.2.6使用较高用水效率等级的卫生器具。（总分10分）

1. **得分自评**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价内容** | **评价分值（分）** | **自评得分（分）** |
| 用水效率等级达到三级 | 5 | 10 |
| 用水效率等级达到二级 | 10 |
| 合计 | 10 | 10 |

1. **评价要点**

**用水及节水器具清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水器具名称 | 用水器具数量 | 节水器具参数及特点 | 节水器具数量 | 用水效率等级 |
| 感应式便器 | 70 | 器具安全期长 | 70 | 2 |
| 感应器水龙头 | 42 | 水量小 | 42 | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **证明材料**

**建议提交材料及要求：**

1. 给排水施工图（包括给排水设计施工说明、详图）；
2. 节水器具相关产品说明、产品检测报告等。

**实际提交材料：**

|  |
| --- |
| 卫生间原采用的大便槽统一改造为一级节水器具，按照《节水型生活用水器具》CJT164-2014坐便器冲洗水量不大于4L；小便器及水龙头采用感应龙头，小便器冲洗水量不大于2L，水龙头水嘴流量不大于0.1L/s。 |